岳环评[2016]7号

关于湖南双兴铝业有限公司年产10万吨合金铝棒

建设项目环境影响报告书的批复

湖南双兴铝业有限公司：

你公司《关于请求对〈湖南双兴铝业有限公司年产10万吨合金铝棒建设项目环境影响评价报告书〉申请批复的函》汨罗市环保局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

湖南双兴铝业有限公司成立于2010年，位于汨罗工业园龙舟南路东侧，总用地面积22680m2，公司现有自行设计制造的40T熔炼炉1台、16T铝精炼炉2台，铝合金铸锭线2条，采用天然气作燃料，主要产品为 “双炬牌”(CNSSAL) 铝合金锭，现有工程年产能为5万吨。

为延伸现有工程产业业链，你公司拟投资5000万元（其中环保投资200万元）于公司原址闲置厂房内，建设年产10万吨合金铝棒建设项目。主要建设内容包括：⑴主体工程。于现有工程厂区中部建设两条铝棒生产线；⑵辅助及公用工程，利用现有原料仓库、成品仓库、办公、员工宿舍、化验等；⑶环保工程。两条生产线各新增一套布袋除尘器+水膜除尘器，废水处理及固废暂存均依托现有工程。主要生产工艺为：以铝锭（自产的再生铝锭或外购A00铝锭）、Mg、Si、铝钛硼丝、精炼剂及氮气为原辅料，通过装炉、熔化、合金配置、浇铸、切割、打捆等工序生产铝棒，项目建成后产品方案为：年产4万吨Φ90铝棒、2万吨Φ110铝棒、4万吨Φ120铝棒，共10万吨铝棒/年。本工程新增的生产设备包括：40T天然气熔炼炉2台、16T合金配置炉4台、同水平浇铸系统、圆棒锯切机及鼓风机等。项目符合国家产业政策，根据安徽中环环境科学研究院有限公司编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见及汨罗市环保局的预审意见，从环境保护角度考虑，我局同意该项目按照以上规模、生产工艺、地点建设。

二、工程建设及营运过程中，须按照环境保护“三同时”制度要求，认真落实专家及环评报告书中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。在工程设计、施工和管理中，应着重注意落实以下要求：

1、公司应加强对现有工程的环境管理，不得擅自扩大现有工程再生铝锭生产规模，并按照“以新带老”的环保要求，在建设的同时应切实解决现有工程存在的环境问题，进一步完善现有工程雨污分流系统，规划固废暂存场的建设；切实按照环评报告书所列原辅材料（以铝锭为原材料）进行生产，严禁擅自变更原辅材料，如确有工艺需要，原辅材料等变更时应申报当地环保主管部门同意。

2、以废气治理为重点，加强全生产过程管理，注重熔炼炉炉前废气及现有工程炒灰车间粉尘收集工作，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放。熔化炉熔炼废气及炉前废气经集气罩收集后采用的布袋除尘器+水膜除尘器处理，工艺废气中氟化物、氯化氢、烟尘等污染因子经处理满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）后由15米高烟囱排放；厂界的无组织排放粉尘、氟化物及有机废气须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中无组织排放监控浓度限值要求；食堂烟尘经油烟净化器处理满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求后排放。

3、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区排水管网系统。浇铸冷却水经沉淀后循环使用，定期更换排入园区污水管网；初期雨水依托现有工程雨水收集系统；水膜除尘废水经沉淀处理后循环使用，定期排放园区污水管网；食堂废水及生活污水依托现有隔油、化粪池处理后进入园区管网；外排废水须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574—2015）中表1规定的水污染物排放限值、氟化物参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，然后由园区管网排入汨罗市城市污水处理厂处理达标排放。

4、噪声污染防治工作。对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、减震措施，风机进、出气口安装消声器；风机的机壳、电动机、基础震动等噪声产生部位采用隔声罩措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物管理工作。加强固废分类管理，按“无害化、减量化、资源化”原则做好各类固废的综合利用和安全处置。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。废机油等危险废物须送有资质的单位进行安全处置，各危险固物须严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存处。合金配置、浇铸过程中产生的灰渣、熔炼灰渣、铝棒切割渣、下角料及不合格铝棒送现有再生铝锭生产线使用，除尘铝灰等一般工业固废综合利用；生活垃圾、办公垃圾交由环卫部门处理。

6、落实报告书提出的风险防范措施，强化对天然气、活泼金属镁等火灾及爆炸等风险事故的防范，制定风险应急预案，储备应急救援物质并组织演练，确保周边环境安全。

7、强化项目的厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化,积极推行清洁生产。

8、项目扩建完成后总量控制指标为：SO2≤0.646t/a，氮氧化物≤NOX6.91t/a，COD≤0.208t/a,NH3-N≤0.0084t/a。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。

三、项目竣工后，须按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定，向我局申请对配套建设的环境保护设施验收，并经验收合格后，方可投入正式生产。

四、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗工业园，汨罗市环保局，安徽中环环境科学研究院有限公司，汨罗市环保局负责项目“三同时”现场监督和日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年2月29日

抄送：汨罗工业园，汨罗市环保局，安徽中环环境科学研究院有限公司