岳环评[2016]37号

关于汨罗市春辉铝业有限公司年产5万吨

再生合金铝锭综合整治项目环境影响报告书的批复

汨罗市春辉铝业有限公司：

你公司《申请批复的函》、汨罗市环保局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市春辉铝业有限公司成立于2006年，位于汨罗市新市镇新书村，主要从事再生合金铝锭的生产，原生产规模为年产再生合金铝锭1.8万吨，现已停产。为响应2014年7月24日汨罗市政府发布的<汨罗市人民政府关于对全市小型冶炼企业进行专项整治的通告>要求，公司拟采取异地搬迁整治的方式，将周边周建胜冶炼厂（原年产再生合金铝锭1.5万吨）、周建立冶炼厂（原年产再生合金铝锭1.1万吨）和仇新国冶炼厂（原年产再生合金铝锭0.8万吨）资源进行整合，结合《汨罗市整治小型冶炼企业专项行动实施方案》，投资5000万元于汨罗市新桥村与八里村交界处异地搬迁新建年产5万吨再生合金铝锭整治项目，占地面积13332 m2。项目未批先建，现补办环评手续，主要建设内容包括：⑴拆除原有四家整治企业土法坩埚炉等所有设备及建构筑物；⑵主体工程：新建熔炼车间、炒灰车间及浇铸车间，新建两条废铝熔铸生产线；⑶贮运工程：新建原料仓库（磁选区、捆扎、压实、打包区）成品仓库；⑷公用工程：新建给排水、配电及厂区道路、绿化等；⑸环保工程：新建废气、噪声治理设施及固废暂存场，并建设一个200m3的冷却水循环池，一个200m3的废气处理系统喷淋水循环池，130m3的初期雨水收集池。新增的设备包括：铝熔炼炉、永磁搅拌器、自动浇铸机、自动叠锭机、液压式火炉门开启系统、废料分选机、电磁除铁机、自动打捆机、破碎机、切割机及煤气发生炉。整合升级后的生产工艺主要为：以废铝为原料，通过人工分拣、拆裁剪切、磁选、捆扎、压实、打包等预处理、熔化熔炼、打渣、调质、炒灰及铸锭等工序生产再生铝锭，项目改扩建完成后生产规模为年产5万吨再生合金铝锭。项目建设符合国家产业政策，选址取得汨罗市人民政府的同意，产能及所选设备经工信部门核准同意。根据安徽中环环境科学研究院有限公司编制的《汨罗市春辉铝业有限公司年产5万吨再生合金铝锭综合整治项目环境影响报告书》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、项目建设应严格按照<湖南省人民政府关于促进有色金属产业可持续发展的意见>，加强产业统筹规划，尽快向汨罗工业园调区扩区规划中有色冶炼区域集中，并对照《铝行业规范条件》及《有色金属工业环保工程设计规范》（GB50988-2014）中企业布局、规模和外部条件，质量、工艺和装备，能源消耗，资源消耗及综合利用等要求进行建设，积极推行清洁生产。妥善处置整合关闭企业遗留的环境问题，拆除设备不得非法转移作为设备流入市场，遗留的危险固废应纳入整合企业一并安全处置。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区排水管网系统。铸锭冷却水经沉淀后循环使用不外排；地面拖洗水及初期雨水经沉淀后回用于冷却补充水；格栅喷淋废水经絮凝沉淀后循环使用，不外排；食堂废水经隔油沉淀处理、生活污水经化粪池处理在满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的要求后用作农肥。项目车间除尘须采用机械收尘和人工清扫方式，尽可能减少拖洗水产生。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，原料、固废储存场须作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施，同时根据新颁布的《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，进行地下水跟踪监测，确保地下水环境安全。

3、加强大气污染防治。注重熔炼炉炉前废气收集工作，采用封闭式集气方式及封闭式炒灰机，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放。煤气发生炉燃烧废气及熔炼废气通过管道收集，采用急冷装置冷却，抑制二噁英产生，与炒灰粉尘及熔炼炉炉前废气经集气罩收集后一并采用旋风除尘+布袋除尘器+格栅式碱液喷淋塔处理，工艺废气中氟化物、氯化氢、铅及其化合物、二氧化硫、氮氧化物及二噁英等污染因子经处理满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）后由15米高烟囱排放；厂界无组织排放粉尘、氟化物及二噁英等污染因子须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中无组织排放监控浓度限值要求。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、减震措施，风机进、出气口安装消声器；风机的机壳、电动机、基础震动等噪声产生部位采用隔声罩措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。除尘器收集的飞灰应按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ T298－2007）的要求进行鉴别，如为危险废物须送有资质的单位进行安全处置，并严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存处。熔炼炉炉渣及沉淀池沉渣、煤气发生炉炉渣及分拣废物等一般工业固废综合利用；生活垃圾、办公垃圾交由环卫部门处理。

6、环境风险防范工作。加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案，确保周边环境安全。

7、污染物总量控制指标：SO2≤5.3t/a、NOX≤7.1t/a 。

8、强化项目的厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化。

9、加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市人民政府，汨罗市环保局，安徽中环环境科学研究院有限公司。

四、项目竣工后，按建设项目竣工环境保护验收管理的有关规定，及时向我局申请竣工环保验收。汨罗市环保局负责工程建设的环境监督管理。

岳阳市环境保护局

2016年7月21日

抄送：汨罗市人民政府，汨罗市环保局，安徽中环环境科学研究院有限公司