岳环评[2016]42号

关于湖南丰惠肥业有限公司年产15万吨有机（无机）复混肥、生物有机肥项目环境影响报告书的批复

湖南丰惠肥业有限公司：

你公司《关于请求对〈湖南丰惠肥业有限公司年产15万吨有机（无机）复混肥、生物有机肥项目环境影响评价报告书〉审批的函》汨罗市环保局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

湖南丰惠肥业有限公司成立于2012年，位于汨罗市新市镇新书村，总用地面积为6000m2，现有5万吨/年超级稻专用复合肥的生产能力。

为顺应市场需求，你公司拟投资5000万元（其中环保投资120万元）于汨罗市桃林寺镇大托村省道201线岳汨交界处以西，原湖南蓉泰薯业科技有限公司厂区内，异地新建年产15万吨有机（无机）复混肥、生物有机肥项目，总占地93380m2（140亩），本项目建成后，公司原新市镇新书村5万吨/年超级稻专用复合肥项目不再生产。主要建设内容包括：⑴主体工程，利用湖南蓉泰薯业科技有限公司现有生产车间建设核心料车间、陈列车间、原料车间、2条有机无机复混肥生产线，新建一栋有机肥发酵车间；⑵配套工程，利用现有办公、员工宿舍、化验等；⑶公用工程，利用现有供水、供电、排水工程，新增2吨的燃生物质锅炉和热风炉各一台；⑷环保工程，新建三级重力沉降+水喷淋除尘系统及锅炉水膜除尘系统等废气处理设施，除尘废水循环池等。主要生产工艺为：有机肥无机复混肥生产工艺，以外购化肥和发酵好的有机质为主要原料，通过混合搅拌、粉碎、筛分、造粒、烘干、冷却、分级筛、混合等工序生产有机无机复合肥；生物肥生产工艺为，以干鸡粪、秸秆等生物质为原料，通过配比、搅拌、发酵、翻堆、陈化、粉碎（搅拌）、烘干、筛分等工艺生产生物肥，项目建成后产品方案为：年产10万吨有机（无机）复混肥和5万吨生物有机肥。本次环评采用成品硫铵、尿素，不进行硫铵、尿素生产，也不设置液氨和硫酸储罐。项目符合国家产业政策，根据岳阳市环境保护科学研究所编制的环境影响报告书基本内容、结论和专家评审意见及汨罗市环保局的预审意见，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、妥善处理原5万吨/年超级稻专用复合肥项目遗留的环境问题。切实做好施工期环境保护工作，尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，加强土石运输污染控制，避免工程施工期噪声、扬尘和水土流失影响。

2、以废气治理为重点，加强全生产过程管理，杜绝物料的“跑冒滴漏”，各车间皮带输送机、提升机送料落入点、破碎设备、混料设备、包装等处设置吸风点，以维持局部负压，防止粉尘外溢，粉碎及搅拌过程产生的粉尘应及时人工清扫并回用于生产，确保厂界无组织废气的满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。冷却机尾气、烘干及热风炉混合废气采用三级重力沉降+水喷淋除尘系统处理；发酵车间及过道，采用高压喷雾生物除臭；以上各类工艺废气主要污染物氨气及粉尘的排放浓度和排放速率应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554—93）中二级标准要求后，分别通过15米高排气筒排放；燃生物质锅炉废气经水膜除尘处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2标准要求后由30米高烟囱排放；根据《岳阳市大气污染防治计划实施方案》相关要求，项目热风炉应使用成型生物质等清洁能源作为燃；食堂烟尘经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）》中要求。

3、废水污染防治工作。全厂实行雨污分流。严格按照“雨污分流、清污分流”的原则规范建设厂区雨水及污水管网。鸡粪渗滤液经收集后采用锅炉生物质灰渣吸附处理后回用于生产；除尘废水经灰水分离及沉淀处理循环使用，不外排；初期雨水沉淀处理后回用于生产；生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)旱作水质标准要求后用作农灌。

4、噪声污染防治工作。对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、减震措施，风机进、出气口安装消声器；风机的机壳、电动机、基础震动等噪声产生部位采用隔声罩措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、固体废物管理工作。加强固废分类管理，按“无害化、减量化、资源化”原则做好各类固废的综合利用和安全处置。各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001) 要求建设暂存场，分类堆放固体废物。沉降室收集的粉尘、筛分过程产生的残次品以及喷淋除尘器循环水池产生的污泥作为原料回用于生产；热风炉和锅炉燃烧生物质灰渣收集后部分用作鸡粪渗滤液的吸收介质（回用于生产）；废包装材料、热风炉炉渣等一般固体废物综合利用；化粪池污泥经收集后用作农肥；生活垃圾、办公垃圾送垃圾填埋场卫生填埋。

6、落实报告书提出的风险防范措施，强化对氯化氨等低毒危险化学品泄漏、火灾及爆炸等风险事故的防范，制定风险应急预案，储备应急救援物质并组织演练，确保周边环境安全。

7、合理平面布局，发酵区应尽量避开桃林寺镇居民点及省道201线一侧，并设定有机肥生产区、发酵区边界100m的卫生环境防护距离，当地政府应严格控制规划用地，卫生防护距离范围内不得新建住宅区、学校、医院等环境敏感建筑。

8、本项目总量控制指标为：SO2≤0.4t/a，NOX≤2.69t/a。

9、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物达标排放。强化项目厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化，积极推行清洁生产。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市人民政府，汨罗市环保局，岳阳市环境保护科学研究所。

四、 项目竣工投入运营前，你公司应依据环评文件及本批复要求，编制并向社会公开建设项目环境保护竣工验收报告，同时向我局备案。请汨罗市环保局环境监察大队负责项目工程建设的现场监督和日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年8月3日

抄送：汨罗市人民政府，汨罗市环保局，岳阳市环境保护科学研究所