岳环评[2016]44号

关于汨罗市长兴有色金属有限公司再生铝锭综合整治项目（年产5万吨）环境影响报告书的批复

汨罗市长兴有色金属有限公司：

你公司《关于请求对〈汨罗市长兴有色金属有限公司再生铝锭综合整治项目（年产5万吨）环境影响评价报告书〉申请批复的函》汨罗市环保局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、汨罗市长兴有色金属有限公司成立于2006年3月，位于汨罗市新市镇八里村，占地面积4400m2，主要从事再生合金铝锭的生产，现有一条铝锭生产线，一台15t熔炼炉，配套一台YM1600煤气发生炉等铝锭生产设备，生产规模为年生产再生合金铝锭1万吨。为响应2014年7月24日汨罗市政府发布的<汨罗市人民政府关于对全市小型冶炼企业进行专项整治的通告>要求，公司拟投资2000万元在原有厂址内进行技术改造并扩大规模至年产5万吨再生铝合金锭，项目不新增用地。项目未批先建，现为补办环评手续。主要改造内容包括：⑴优化熔炼区、分选区及原料区的平面布局，保留现有一台15t熔炼炉、1台YM1600的煤气发生炉(已核实不属于淘汰产品)，2台炒灰机及1套自动浇铸机等配套设备；⑵主体工程：保留并优化现有熔炼车间、炒灰车间及预处理车间，增加一台75t熔炼炉，1台YM2400煤气发生炉、2台封闭式炒灰机以及1套自动浇铸机和其他配套设施，⑶贮运工程及公用工程：由露天煤棚改为室内，扩大原料区及成品区面积；⑷环保工程：新建一套废气处理设施，在现有旋风+低压脉冲布袋除尘器基础上新增封闭式集气设施+冷却器+格栅式喷淋塔设备，新建43m3的初期雨水收集池及200m3的喷淋除氟系统循环水池。通过升级改进后的生产工艺主要为：以废铝为原料，通过人工分拣、拆裁剪切、磁选、捆扎、压实、打包等预处理、熔化熔炼、打渣、调质、炒灰及铸锭等工序生产再生铝锭，项目改扩建完成后生产规模为年产5万吨再生合金铝锭。项目建设符合国家产业政策，选址取得汨罗市规划局意见，并位于汨罗循环经济产业园调区扩区总体规划中远期规划用地范围内，产能及所选设备经工信部门核准同意，根据岳阳市环境保护科学研究所编制的《汨罗市长兴有色金属有限公司再生铝合金锭整改项目（年产5万吨）环境影响报告书》基本内容、结论及专家评审意见，从环境保护角度考虑，该项目可行。

二、项目建设和营运必须全面落实环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下环保工作：

1、项目建设应对照《铝行业规范条件》中企业布局、规模和外部条件、质量、工艺和装备、能源消耗、资源消耗及综合利用等要求进行优化，积极推行清洁生产。

2、废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流”原则建设厂区排水管网系统。铸锭冷却水经沉淀后循环使用不外排；地面拖洗水及初期雨水经沉淀后回用于冷却补充水；格栅喷淋废水经絮凝沉淀后循环使用，不外排；食堂废水经隔油沉淀处理、生活污水经化粪池处理在满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的要求后用作农肥。项目车间除尘须采用机械收尘和人工清扫方式，尽可能减少拖洗水产生。

按照分区防控的原则落实报告书提出地下水污染防治措施，原料、固废储存场及生产区须作好地面硬化，并按相关的要求，作好防雨、防渗设施，同时根据新颁布的《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求，开展地下水跟踪监测工作，确保地下水环境安全。

3、加强大气污染防治。注重熔炼炉炉前废气收集工作，采用封闭式集气方式及封闭式炒灰机，最大限度降低生产过程中的废气无组织排放。煤气发生炉燃烧废气及熔炼废气通过管道收集，采用急冷装置冷却，抑制二噁英产生，与炒灰粉尘及熔炼炉炉前废气经集气罩收集后一并采用旋风除尘+布袋除尘器+格栅式碱液喷淋塔处理，工艺废气中氟化物、氯化氢、铅及其化合物、二氧化硫、氮氧化物及二噁英等污染因子经处理满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）后由15米高烟囱排放；厂界无组织排放粉尘、氟化物及二噁英等污染因子须满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）中无组织排放监控浓度限值要求。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要的声源设备采取消声、减震措施，风机进、出气口安装消声器；风机的机壳、电动机、基础震动等噪声产生部位采用隔声罩措施。确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、固体废物防治工作。建立健全固体废物产生、转运、处置管理台帐，各类原辅材料及固体废物不得露天堆放。除尘器收集的飞灰应按照《危险废物鉴别技术规范》（HJ T298－2007）的要求进行鉴别，如为危险废物须送有资质的单位进行安全处置，并严格按《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求建设危险废物暂存处。熔炼炉炉渣及沉淀池沉渣、煤气发生炉炉渣及分拣废物等一般工业固废综合利用；生活垃圾、办公垃圾交由环卫部门处理。

6、环境风险防范工作。加强营运期风险防范和防止风险事故的发生，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》建立风险事故应急预案，确保周边环境安全。

7、污染物总量控制指标：SO2≤5.5t/a、NOX≤6.6t/a 。

8、强化项目的厂容厂貌建设和生产现场管理，加强车间地面、设备的防尘保洁，保持整洁有序，美化绿化。

9、加强环境管理，配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度及各项污染防治设施运行管理台帐，确保各污染防治设施正常运转。

三、你公司应收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送汨罗市人民政府，汨罗市环保局，岳阳市环境保护科学研究所，

四、项目竣工投入运营前，你公司应依据环评文件及本批复要求，编制并向社会公开建设项目环境保护竣工验收报告，同时向我局备案。请汨罗市环保局环境监察大队负责项目工程建设的现场监督和日常环境监管。

岳阳市环境保护局

2016年8月4日

抄送：汨罗市人民政府，汨罗市环保局，岳阳市环境保护科学研究所