表一、建设项目基本情况：

建设名称	汨罗市年屠宰6万头牲猪定点屠宰场建设项目
建设单位	汨罗市食品公司
法人代表	唐明皓	联系人	邹剑波
通讯地址	汨罗市建设路47号
联系电话	18974050068	传真	-	邮政编码	-
建设地点	汨罗市东风路西侧，重金属污水处理厂内南侧、窑州变电站北侧
立项审批部门	-	批准文号	-
建设性质	新建■改扩建□技改□	行业类别及代码	C1351牲畜屠宰
占地面积

（平方米）	11599.02	绿化面积

（平方米）	2320
总投资

（万元）	1329.82	其中：环保投资（万元）	395	环保投资占总投资比例	29.7％
评价经费

（万元）	-	预计投产日期	2019年12月
编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年7月2日修订，2016年9月1日施行；

（3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令【2017】第682号，2017年7月16日修改，自2017年10月1日起施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国水污染法防治实施细则》，中华人民共和国国务院令第284号，2000年；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2005年4月1日起施行；

（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，2016年11月修正；

（9）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订;

（10）《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1施行，2018年修正）；

（12）《中华人民共和国节约能源法》；

（13）国务院《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号）；

（14）国务院办公厅《关于印发2009年节能减排工作安排的通知》（国办发[2009]48号）；

（15）《水污染防治行动计划》（国发【2015】17号）；

（16）《大气污染防治行动计划》（国发【2013】37号）；

（17）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）；

（18）《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（中华人民共和国工业和信息化部公告 工产业[2010]第122号）；

（19）《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）公告》工节[2009]第67号；

（20）《湖南省生猪屠宰管理条例》（2011年9月1日起施行）；

（21）《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范（HJ2004-2010）》；

（22）《生猪屠宰管理条例》（2016年修订）；

（23）《农副食品加工卫生防护距离 屠宰及肉类加工业》（GB18078.1-2012）；

（24）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22号）；

（25）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》；

（26）《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号）；

（27）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016)；

（28）《环境影响评价技术导则 水环境》(HJ/T 2.3-93)；

（29）《环境影响评价技术导则 声环境 》(HJ 2.4-2009)；

（30）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)；

（31）《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011)；

（32）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）；

（33）《噪声与振动控制工程手册》（机械工业出版社 2002.9）；

（34）《环境保护实用数据手册》(胡名操 主编)；

（35）汨罗市食品公司环境影响评价委托书；

（36）汨罗市食品公司提供的其它相关资料数据。

工程内容及规模:

项目由来

汨罗牲猪定点屠宰场为汨罗市商业总公司食品公司其所属肉食购销总店，性质为国有企业，始建于1995年，位于汨罗市屈原桥下铁路西侧，占地面积14.8亩，建筑面积9782平方米。目前，为加强牲猪屠宰管理，保证牲猪产品质量安全，保障居民身体健康，根据汨罗市政府的要求，食品公司零售总店在其牲猪仓库建起了城区牲猪定点屠宰场，多年来已累计为市财政创收税费1400万元。但随着城市发展，屠宰场逐渐成为中心城区，扰民现象不断，加之当时投入不够，机械化设备和污水处理能力不足，严重制约城区牲猪定点屠宰业务的开展。现根据省、市畜牧水产局和汨罗市城市规划要求，城区定点屠宰场必须搬迁，同时“定点屠宰”是党和国家当前和今后相当一段时间内生猪及其它畜禽类屠宰、经营的方针，该项目的实施将大大提高我市生猪屠宰的水平和档次，同时又是食品放心工程的需要，定点屠宰场担负着三个乡镇人民群众的肉食供应，在附近设置定点屠宰场是当地人民群众生活的需要，是当地社会和经济发展的需要，也是当地食品放心工程的需要，意义重大。按照汨罗市人民政府统筹建设城区规划方案，因城市发展需要，屠宰场最终选址于汨罗市循环经济产业园东风路西侧，牲猪屠宰市场秩序，根据上级政府和相关部门规定一县一个屠宰场，一乡镇一个屠宰点，彻底解决牲猪屠宰市场的无序化状态。汨罗市食品公司属于汨罗市定点屠宰场的上级主管单位，属于本项目的建设单位。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版，2018年修订） “二、农副食品加工业 5屠宰、其他”中的有关规定，汨罗市食品公司汨罗市年屠宰6万头牲猪定点屠宰场建设项目需编制环境影响评价报告表。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。

2.工程内容及规模

2.1项目名称、地点、建设性质及投资

项目名称：汨罗市年屠宰6万头牲猪定点屠宰场建设项目

2）项目性质：新建（迁建）

3）总投资：项目总投资为1329.82万元

4）项目位置：汨罗市东风路西侧，重金属污水处理厂内南侧、窑州变电站北侧（详见附图1）。

2.2工程内容及规模

项目总用地面积为11599.02m2，总建筑占地面积2915.08m2，其中办公楼395.76m2、屠宰车间1661.82m2、冷库429.9m2、 门卫51.6m2、 配电房16m2、污水处理360m2，并配套建设围墙、道路、给排水、供用电、绿化消防、通信等设施。达到年屠宰6万头牲猪的能力。

项目建设内容见表1-1。

表1-1 项目建设内容一览表

序号

名称

数量

单位

备注

1

总用地面积

11599.02

m2

-

主体工程

总建筑面积

2915.08

m2

其中

办公楼建筑面积

395.76

m2

屠宰车间建筑面积

1661.82

m2

冷库建筑面积

429.9

m2

门卫建筑面积

51.60

m2

配电房建筑面积

16.0

m2

污水处理建筑面积

360

m2

公用工程

给水

项目生产及生活用水均来源于新市园区自来水管网提供，连接方便

供电

取电于汨罗市新市镇区域配电网

排水

厂区内按雨污分流考虑，项目废水经厂区内废水处理系统（UASB+SBR）处理后由西侧东风路污水管网排入汨罗市城市污水处理厂；雨水经由厂区雨水管网排入市政雨水管网

能源

项目使用电能及天然气

消防系统

厂区内设消防水池和配套辅助设施组成消防给水系统，满足项目消防需求

厂区内道路

道路路面进行硬化，路面为水泥路面

冷库系统

项目冷库系统使用的制冷剂为R410A，属于环保型制冷剂

环保工程

废水处理系统

采用隔油池+UASB+SBR法处理后经由污水管网排至汨罗市城市污水处理厂处理

配套建设150m3的事故应急池

废气处理设施

待宰圈及屠宰车间及污水处理站：采用活性炭+大风量抽排风设备

燃气废气：9m高排气筒

固废处理设施

一般固废暂存场所，危险废物暂存场所（地面应进行防渗）

绿化

2320

m2

-

2.3原辅材料消耗和主要设备

根据建设方提供的资料及同行业类比调查，项目主要原辅材料消耗见表1-3，生产主要设备见下表1-4。

（1）项目主要原辅材料消耗

表1-3 项目原辅材料消耗表

序号

名称

单位

年耗量

备注

1

畜类

头/年

60000

周边养殖场提供

2

活性炭

吨/年

2

市场购买

3

制冷剂

吨/年

0.004

R410A

4

二氧化氯

吨/年

0.3

直接在市场上购买

成品二氧化氯

5

水

吨/年

59858.06

自建的自来水

6

电

万度/年

74.56

新市镇区域配电网

7

天然气

万m3

12.5

新市镇燃气管道

（2）项目主要设备

表1-4 项目主要机械设备表

序号

设备名称

规格/型号

数量（台/套）

备注

1

电子地磅

2T

2

-

2

刨毛机

ZBM-LX，11kw

2

-

3

制冷机

20kw

3

-

4

离心泵

5kw

8

-

5

热水机组

-

2

燃料为天然气

6

变压器

-

1

-

7

自动劈半机

12kw

1

-

8

提升机

11kw

2

-

9

工字钢

-

-

-

通过对照分析，根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。

3.平面布置

汨罗市食品公司汨罗市年屠宰6万头牲猪定点屠宰场建设项目总占地面积11599.02m2。项目大门在项目东侧紧邻东风路，紧接着大门北侧是门卫及办公室，西北侧是屠宰车间、屠宰车间南侧为大型乔木，西南侧为冷库，西北侧为污水处理系统。

本项目车间布置如下：厂房呈长方形，东西方向，由西往东依次布置鞍式活挂机、热锅、刨毛机，凉池、提升机、卸肉操作台、出肉台。

本项目厂区车间平面布置详见附图2、附图3（项目屠宰车间平面布置图）。

4.给排水及公用工程

（1）给水

项目用水为59858.06t/a(165t/d)，项目用水为自来水，根据建设方提供资料，给水水量、水压和水质均能满足本项目生产及生活用水需求。

（2）排水

本项目排水包括雨水、生活污水和生产废水，项目排水管网按雨污分流考虑。雨水在厂区内汇集后排入雨水管网。生产废水经厂区内废水处理系统处理后（UASB+SBR法处理）达到《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92表3中三级标准后由东侧东风路污水管网排入汨罗市城市污水处理厂，生活废水经隔油池+化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后由东侧东风路污水管网排入汨罗市城市污水处理厂处理最后排入汨罗江，项目地东风路管网已建成投运。

（3）能源

项目机械设备均使用电能，用电由新市镇电网提供，项目年耗电量约74.56万度。

锅炉燃料用量

本项目热水机组燃料为天然气，天然气用量约为12.5万m3/a。由新市镇燃气公司提供，满足用量。

5.劳动定员

本项目劳动定员29人，厂内食宿人员3人，项目生产采用一班8小时生产制，年工作时间363天。

与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题：

1、原有企业简况及产排污情况

汨罗牲猪定点屠宰场为汨罗市商业总公司食品公司其所属肉食购销总店，性质为国有企业，始建于1995年，位于汨罗市屈原桥下铁路西侧，占地面积14.8亩，建筑面积9782平方米。是保障汨罗市肉品供应的合法屠宰场，原有汨罗牲猪定点屠宰场日最大屠宰规模为120头，工艺比较简单，主要为检疫-停食静养-冲洗-刺杀沥血-烫、刨毛-清洗-剖腹取内脏-分割-清洗检验检疫-出售。目前屠宰场已计划迁建，待新屠宰场建成后关闭老屠宰场。

大气污染物治理及产排情况

①燃烧废气

根据调查，原屠宰场设有1台热水机组，采用天然气作为燃料，根据现场调查，项目燃烧废气排气筒只有4m，不满足8m的要求。

②恶臭

原屠宰场生产期间，主要恶臭源来自屠宰车间和待宰圈，其恶臭排放为无组织排放，其生产期间未采取有效的治理措施，厂界恶臭较明显。

（2）原有废水污染源及产推情况

本项目原居宰场生产期间主要污废水为生产废水和生活污水。

生产废水：主要是屠宰废水，其主要污染物为SS、NH3-N、COD、BOD、TN、动植物油等。年屠宰最大可达到40000头，经建设单位提供的资料，原屠宰场生产废水年最大排水量为94m3/d，原屠宰场产生的屠宰废水经未经处理直接经排水管网排至汨罗市城市污水处理厂处理。

生活污水：原屠宰场全场职工共12人，生活污水产生量约0.54m3/d，随同生产废水一起经排入汨罗市城市污水处理厂。

（3）原有固体废物污染源及处置状况

根据现场收集资料和业主提供的资料，原厂区固体废弃物主要来自于屠宰过程中产生的固体废物和生活垃圾。

①粪便、牲畜胃内容物

生猪在临时圈养过程中将产生牲畜粪便，生猪宰杀后将产生牲畜胃内容物，项日原有屠宰场牲畜粪便和牲畜胃内容物全年产生量约100t/a，直接用水冲洗后，同屠宰废水一起直接排入污水处理厂。

②猪鬃、蹄壳

原有屠宰场猪鬃、蹄壳全年产生量为13t/a，收集后外售。

③猪血

原有屠宰场猪血全年产生量为20t/a，随同猪肉一并外运至市场销售。

④不可食用内脏、病牲畜

不可食用内脏、病牲畜及检疫后废弃物产生量为4t/a，全部采用安全填埋井进行填埋。

⑤生活垃圾

原屠宰场共12个工作人员，每年产生生活垃圾2.16/a，依托当地垃圾清运设施一并清运。

（4）噪声污染源及治理情况

原有厂区噪声主要来自猪叫声，根据调查，原屠宰场在对生猪宰杀时未采取电麻技术，生猪在被宰杀时的叫声较大，其噪声源强为80~90dB(A）。猪叫声仅依靠门房墙体隔声，其墙体为土墙，隔声效果较差，在宰杀时，厂界外噪声不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，噪声对周边居民造成了一定程度的影响。

2、原有厂区造成的环境影响及遗留环境问题

根据调查，原屠宰场周边的居民分布较多，由于原居宰场生产过程中，未对端声、废气（天然气废气、恶臭）、废水进行有效治理，噪声和恶臭对周边居民造成了较明显的影响。根据调查，原屠宰场周边居民多次对屠宰场提出过要求并进行过举报，但由于原屠宰场设施简隔，紧邻民房，其生产期间产生的环境污染问题一未能得到有效的解决。本次搬迁建设后，原屠宰场将关闭，场内所有设施将迁出，原厂址交还政府处置。搬迁后，噪声和恶臭气体能得到消减，主要遗留的环境问题为可能造成的地下水的影响，管理要求：本评价建议对原屠宰场进行场地地下水定期监测和场地恢复。

3、新建厂址及周边环境污染情况及环境问题

根据现场勘查，本项目为新建（迁建）项目，项目本身无原有污染源及环境问题。项目北侧为汨罗工业园重金属污水处理厂，南侧为窑州变电站，东侧为湖南金一电气有限公司，西侧为空地，经现场踏勘，项目周边企业产生的污染物均得到了妥善处理，不存在污染源及环境问题。

综上，项目区域不存在原有污染源及主要环境问题。

表二、建设项目所在自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物、多样性等）：

1.地理位置

汨罗市位于湖南省东北部，幕阜山与洞庭湖之间的过渡地带，地理位置为：东经112°51´至113°27´，北纬28°28´至29°27´。境域北抵岳阳，东邻平江，南接长沙、望城，西连湘阴、沅江，是连接省会长沙与湖南省北部重要城市岳阳的桥梁。境内有省道308东西穿过，国道107纵贯南北，现有京广铁路汨罗站以及近期通车的武广高速铁路汨罗站，交通十分优越。

本项目建设地位于汨罗市东风路西侧，重金属污水处理厂内南侧、窑州变电站北侧，经度113.127100，纬度28.792578。属于新建（迁建）项目。

2.地形、地质、地貌

汨罗市位于扬子准地台雪峰地轴中段，东部为临湘地穹瓮江—幕阜山隆起，西部为洞庭下沉的过渡性地带。境内地层简单，由老到新依次为元古界冷空溪群，中生界白垩系和新生界下第三系中村组，第四系。根据《中国地震烈度区划图》（1992）湖南幅，汨罗市地震烈度为七度设防区。

3.气候、气象

汨罗市处于中亚热带向北亚热带过渡地区，属大陆性湿润季风气候。气候温暖，四季分明，热量充足，雨量集中，春温多变，夏秋多旱，严寒期短，暑热期长。具体参数如下：

年均气温16.9℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-13.4℃。

年均降水量1345.4mm，相对集中在4—8月，占全年总降水量61.5%，日最多降雨量159.9mm，最长连续降雨日数为18天，连续10天降雨量最多为432.2mm。年均降雪日数为10.5天，积雪厚度最大为10cm。

风向，全年盛行风向为北风，以北风和西北风为最多，各占累计年风向的12%，其次是偏南风（6、7月）。静风多出现在夜间，占累计年风向的15%。

风速，年均风速为2.2m/s，历年最大风速12m/s以上多出现在偏北风。平时风速白天大于夜间，特别是5—7月的偏南风，白天常有4—5级，夜间只有1级左右。

年平均地面温度19.3℃，年平均霜日数为24.8天，年均湿度为81%，年均蒸发量为1345.4mm。

4.水文状况

汨罗江因主河道汨水和支流罗水相汇而得名，是仅次于湘、资、沅、澧的重要水系，其流域面积5543km2，流长253.2km，其中境内长61.5km，流域面积965km2，干流多年平均径流量为40.04亿m3,最大月平均流量231m3/s（5月），最小月平均流量26.2m3/s（1月、12月）。50年最高水位35.2米（相对高程）。

据调查，本项目区域内主要地表水为汨罗江，位于项目北侧250m处，属于饮用水水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

5.植被和生物

汨罗市土壤种类有浅红黄色泥土、红黄泥土、青夹泥土、红泥土。土层深厚、质地粘重，呈酸性，磷钾缺乏，保水保肥性能较好。河湖冲积物形成紫河沙泥田、紫河沙田、河沙土，土层深厚，土质疏松，养分较丰富。

汨罗市不同区域的气候、地质、土壤，形成不同类型植被。主要植被有阔叶林、马尾松林、杉木林、灌丛、草丛、毛竹林、经济林、农田植被、水生植被等9种类型。

据调查，本工程区未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动植物。

表三、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）：

1.空气环境质量现状：

本次环评收集了湖南精科检测有限公司2018年9月20日-26日在项目所在地大气常规监测点数据。

监测项目：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO（1小时平均）、臭氧（1小时平均）、NH3（一次值）、H2S（一次值）。

监测时间、频次和方法：2018年9月20日-26日连续7天监测，采取按GB3095-2012、GB14554-93标准执行。

监测布点：项目所在区域环境空气质量现状调查监测方案见表3-1所示。

表3-1 环境空气质量监测点位置

编号

点位

监测项目

监测时间和频次

备注

G1

项目地上风向北侧88m处空旷地带

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、NH3、H2S

2018年9月20日-26日，连续监7天，每天监测1次

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.4-2008）7.3.2.2条要求，本工程为畜禽养殖业，若评价范围内没有排放同种特征污染物的项目，可适当减少监测点位，故本项目监测点位满足导则要求，监测数据可代表项目区及周边大气环境质量现状。

G2

项目地下风向南侧112m处居民所在地

采样和分析方法：采样按《环境监测技术规范》大气部分执行，SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中的规定执行，恶臭污染物参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。评价方法采用超标倍数法。

监测结果统计及分析：境空气质量现状调查监测统计结果具体见表3-2。

表3-2 环境空气质量现状调查监测统计结果(µg/m3)

监测点

监测值范围

最大超

标倍数

超标率

（%）

（GB3095-1996）中二级标准标准

G1

PM10

49～91

0

0

150

SO2

13～23

0

0

150

NO2

24～36

0

0

80

PM2.5

25～54

0

0

75

CO

750～970

0

0

10000

臭氧

68～114

0

0

200

H2S

3～6

0

0

10

氨气

40～80

0

0

200

G2

PM10

51～94

0

0

150

SO2

18～27

0

0

150

NO2

29～38

0

0

80

PM2.5

29～58

0

0

75

CO

970～1340

0

0

10000

臭氧

74～118

0

0

200

H2S

5～8

0

0

10

氨气

60～90

0

0

200

ND表示未检出

监测结果表明：当地大气环境质量现状良好，达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

2.地表水环境质量现状：

（1）监测布点

本项目区域内主要地表水为汨罗江，引用2017年4月汨罗市环境监测站对汨罗江新市、窑州二个常规监测断面的监测数，同时测量流速、流量等水文状况。

（2）监测因子

选定为包括pH、CODcr、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类等。

（3）监测时间

2017年4月。

（4）监测分析方法

按国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》中的有关规定和要求进行。

监测结果统计与评价见下表

表3-4 汨罗江常规水质监测统计结果 （单位：mg/L）

项目

新市断面（Ⅲ类）

窑州断面（Ⅱ类）

pH*

范围

7.20-7.25

7.08-7.10

标准值

6-9

6-9

超标率（%）

0

0

最大超标倍数

0

0

化学需氧量

范围

12.6-13.0

11.1-11.3

平均值

12.8

11.2

标准值

≤20

≤15

超标率（%）

0

0

最大超标倍数

0

0

五日生化需氧量

范围

2.3-2.4

2.2

平均值

2.4

2.2

标准值

≤4

≤3

超标率（%）

0

0

最大超标倍数

0

0

氨氮

范围

0.352-0.409

0.284-0.311

平均值

0.380

0.298

标准值

≤1.0

≤0.5

超标率（%）

0

0

最大超标倍数

0

0

平均值

0.001ND

0.001ND

标准值

≤0.05

≤0.01

超标率（%）

0

0

最大超标倍数

0

0

总磷

范围

0.13-0.14

0.11-0.12

平均值

0.14

0.12

标准值

≤0.2

≤0.1

超标率（%）

0

100

最大超标倍数

0

20

石油类

范围

0.01-0.02

0.01ND

平均值

0.02

0.01ND

标准值

≤0.05

≤0.05

超标率（%）

0

0

最大超标倍数

0

0

结果表明，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；窑州断面各监测因子除总磷超标外，其余因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明汨罗江水质一般。总磷超标原因可能是居民生活废水倾倒所致，针对水中总磷超标，本环评提出：禁止向汨罗江倾倒生活垃圾和其他废弃物；禁止向汨罗江排放未经处理或者处理未达标的生活污水，做到不乱排、不乱流。

3.地下水环境质量现状

（1）监测项目与监测点

本项目所在区域居民饮用水源均为自来水，仅极少数居民保留水井作为生活清洗水。根据当地地下水状况，本评价地下水环境现状监测项目定为pH、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、氰化物、氟化物、铜、锌、氯化物、硫酸盐、高锰酸盐指数、挥发酚、氨氮、镍、总大肠菌群。

本次评价引用2018年6月11日-6月13日《湖南龙智新材料科技有限公司一期年产12000吨电解铜箔工程环境影响报告书》中现场监测数据（位于本项目项目东南侧2.9km）监测数据进行评价。

（2）评价方法

本项目地下水环境质量现状评价采用标准指数法进行评价。

（3）监测结果统计

本次地下水环境质量现状监测结果汇总情况见表3-5。

表3-5 地下水水质现状监测结果汇总 单位：mg/L

监测点位

项目

浓度

标准限值

最大超标倍数

超标率%

湖南龙智新材料科技有限公司厂区内水井处

PH

2018.6.11

6.63

6.5~8.5

0

0

2018.6.12

6.62

2018.6.13

6.65

砷

2018.6.11

<0.0003

≤0.01

0

0

2018.6.12

<0.0003

2018.6.13

<0.0003

汞

2018.6.11

<0.00004

≤0.001

0

0

2018.6.12

<0.00004

2018.6.13

<0.00004

镉

2018.6.11

<0.0001

≤0.005

0

0

2018.6.12

<0.0001

2018.6.13

<0.0001

六价铬

2018.6.11

<0.004

≤0.05

0

0

2018.6.12

<0.004

2018.6.13

<0.004

铅

2018.6.11

<0.001

≤0.01

0

0

2018.6.12

<0.001

2018.6.13

<0.001

氰化物

2018.6.11

<0.001

≤0.05

0

0

2018.6.12

<0.001

2018.6.13

<0.001

氟化物

2018.6.11

0.41

≤1.0

0

0

2018.6.12

0.56

2018.6.13

0.51

铜

2018.6.11

<0.05

≤1.0

0

0

2018.6.12

<0.05

2018.6.13

<0.05

锌

2018.6.11

<0.05

≤1.0

0

0

2018.6.12

<0.05

2018.6.13

<0.05

氯化物

2018.6.11

<10

≤250

0

0

2018.6.12

<10

2018.6.13

<10

硫酸盐

2018.6.11

<8

≤250

0

0

2018.6.12

<8

2018.6.13

<8

高锰酸盐指数

2018.6.11

1.1

≤3.0

0

0

2018.6.12

1.5

2018.6.13

0.9

氨氮

2018.6.11

0.315

≤0.5

0

0

2018.6.12

0.294

2018.6.13

0.307

镍

2018.6.11

<0.005

≤0.02

0

0

2018.6.12

<0.005

2018.6.13

<0.005

总大肠菌群

2018.6.11

<3

≤3.0个

0

0

2018.6.12

<3

2018.6.13

<3

挥发酚

2018.6.11

<0.0003

≤0.002

0

0

2018.6.12

<0.0003

2018.6.13

<0.0003

备注：＜为低于最低检出限

由上述监测结果统计表可知，各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

4.声环境质量现状

为了解本项目拟建地的声环境的质量，湖南精科检测有限公司在厂区四界各布设一个点，共设4个点。分别测定昼间和夜间的环境等效A声级，连续2天，每天昼间（6:00~22:00）、夜间（22:00~次日6:00）各监测1次。监测时间为2018年9月20日-2018年9月21日。

监测结果见下表3-6：

表3-6 环境噪声质量现状表 单位：dB(A)

采样地点

昼间

夜间

1场界东面

9月20日

54.2

44.7

9月21日

55.1

42.9

2场界南面

9月20日

52.3

43.6

9月21日

53.4

43.1

3场界西面

9月20日

51.6

42.8

9月21日

52.1

41.9

4场界北面

9月20日

52.7

43.2

9月21日

53.8

41.8

评价标准（2）

60dB(A)

50dB(A)

从监测数据来看，项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A））。

图1 本项目监测布点图

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于汨罗市东风路西侧，重金属污水处理厂内南侧、窑州变电站北侧，本项目的重点保护目标为水环境和居民点。

本项目最近地表水为汨罗江，新市断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水质标准，窑洲断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类水质标准。

大气执行《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准要求。

按照国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，控制本项目在运营过程中产生的噪声，使本项目周围声环境质量不致受到有害影响。

根据工程污染物排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘和初步调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。本项目具体的环境保护目标见表3-7及图2。

表3-7 主要环境保护敏感点

环境要素

敏感点

方位及距离

功能及规模

保护级别

水环境

汨罗江

N，250m

饮用水水源一级保护区，中河，多年平均流量99.4m3/s

GB3838-2002，新市断面Ⅲ类，窑洲断面Ⅱ类

大气环境

500m范围内

南侧居民

S，112m-200m

7户约28人

大气环境：（GB3095-2012）二级标准

竹鸡笼居民

SW，305m-500m

30户约100人

东南侧居民

SE，145m-285m

8户约32人

500m范围外

楚楼胥居民

N，823m-1500m

100户约350人

声环境

南侧居民

S，112m-200m

7户约28人

声环境：（GB3096-2008）2类标准

东南侧居民

SE，145m-200m

7户约28人

生态环境

项目周边植被

项目周围

-

不受本工程施工破坏

汨罗江国家级湿地公园

N，250m

-

汨罗江国家湿地公园保护管理办法，不破坏生态系统

主要环境保护目标示意图：

图2 本项目环境敏感保护目标示意图

表四、评价适用标准：

环境质量标准	环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；

水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类、Ⅱ类标准；

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。
污染物排放标准	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；

本项目生活废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中2类标准；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改版）中要求；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）要求；

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求；

本项目生产废水执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工中的三级标准。

总量控制指标	建议总量控制指标：

废水经处理后排入汨罗市城市污水厂，建议总量控制指标为COD：7.3t/a，氨氮：0.9t/a

废气总量建议指标为：NOx：0.23t/a，SO2：0.079t/a

表五、建设项目工程分析：

1.工艺流程简述(图示)：

牲猪屠宰生产工艺流程及产污环节见图3。

图3 生产工艺流程及产污环节图

工艺简要说明：

1、安全优质养猪基地牲猪，先送进待宰场的存栏猪圈，以便兽医进行检疫，健康合格的猪经过磅后，送入断食场，猪在断食场停留15小时，经水淋洗干净，分批次送进屠宰车间。

2、进入屠宰车间后，设立一个特殊的通道，让猪有序排队单行，依序进入梯形传送带。梯形传送带输送限制着猪的活动，在梯形传送带上用麻电器将猪击晕。

3、晕后的猪落到平板输送机上，经斜提升机后将猪挂上活挂机，紧跟着刺杀，经6分钟放血后，清洗猪身血迹。然后进行头部检验。

4、根据生产高度的要求，将烫毛的猪在烫猪机内经蒸汽喷烫后，被送到牲猪液压刮毛机上刮毛。经刮毛的猪自行进入温水池，再经过清洗整理后，经斜提升机将猪挂悬挂运输送机上。

5、经劈猪电锯劈半分开，然后用水冲洗槽头。冲冼后的半边胴体进入预冷间。经24小时预冷后的半边胴体肉中心温度降到7℃以下，进行分割。

6、猪肉按不同的品种，分别用保鲜膜进行包装，贴上标签、装箱，进入冷库，在0-4℃的温度下贮存，或直接出售。

7、屠宰场设备的屠宰工艺流程布置做到清洁区与非清洁区严格分开，防止产品受到交叉污染，所有加工车间均采用单层水平布置，局部设层，作生活用房。

8、屠宰工艺采用流水线生产，从非清洁区开始随工艺流程逐渐进入清洁区。非清洁区设有待宰、淋浴、放血、烫毛等工序，半清洁区设有胴体加工、同步检验、副产品加工等工序；清洁区设有两段冷却、剔骨分割、包装、鲜销、入库等工序。

9、生产区与生活区进行合理分区，各车间内部设有卫检、消毒设施和高压清洗设备，并设有男女更衣室、淋浴室和厕所，入口处均设有洗手盆及消毒池。

10、在工艺设计中，采用宰前检疫，多点监控，按工序设检验岗位。分设头检、旋检、肠检、胴体、内脏同步检验等工序。对毛皮、内容物、废弃物采用压缩空管道吹送的方法，送至暂存区，减少车间的交叉污染及平面运输。

11、对刀器具采用82℃热水系统消毒工艺，减少交叉污染。根据工艺要求，对各车间采用不同的室温控制产品质量。

12、分割使用单层分割输送机。胴体、肠胃、心肝肺、头、蹄实施同步卫检，如发现是病胴体，将其打入悬挂轨道的道岔，健康胴体称重、盖章后送冷却间。

13、副产品大部分经加工后进行鲜销，未销售的副产品送入冷库冷藏。

供排水平衡：

牲猪屠宰加工企业用水单元主要有冷库冷冻机组循环冷却水、热水机组用水、员工生活用水、屠宰加工车间生产用水及地面冲洗废水。

本项目热水机组燃料为天然气，用水量约为1100m3/a（3m3/d），冷库冷冻机组用水量约为18150m3/a。

本项目厂区内设职工生活宿舍及食堂。产生的废水为员工生活废水，根据《湖南省地方标准用水定额（DB43/T388-2014）》中相关标准，在厂住宿人员生活用水平均按150L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按45L/人·天计，本项目劳动定员为29人，其中厂区内食宿人员为3人，则本项目生活用水量为588.06m3/a（1.62m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为470.45m3/a（1.3m3/d）。

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），屠宰一头牲猪的废水排污系数为0.50～0.70m3，本项目取值0.6m3/头。类比同类企业用水，污水产生系数为90％，所以本项目屠宰加工一头牲猪的用水量为0.667m3/头。年屠宰60000头牲猪，用水量为40020m3/a，屠宰废水排放量为36000m3/a。

地面冲洗废水，考虑一天冲洗一次厂区场地，场地冲洗废水不计损耗约18150m3/a（50m3/d），产生废水约90％为16335m3/a（45m3/d），排入厂区污水处理站处理。

综合以上分析，项目总用新鲜水59858.06m3/a，废水排放52805.45m3/a，具体供排水平衡见下图4。

图4 项目水平衡图（单位：t/a）

主要污染工序：

施工期污染工序：

本项目在建设阶段由于土建施工、建设施工和装修，不可避免地将对周围环境产生影响。建设期主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废弃物等，本项目使用挖掘机开挖土石方及选用压桩工艺。

1.1施工期废水

本项目为新建（迁建）项目，项目总用地面积为11601m2，总建筑占地面积4315.6m2，施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。

a.施工生活污水

建设过程中施工人员约20人，根据《建筑给水排水设计规范（GB50015-2003，2009版）》人均生活排水量定额为80L/d·人，生活污水量为1.6m3/d。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。

b.其它施工污水

施工过程中产生的废水主要是来自多雨季节的地表径流和施工工地废水，其中施工工地废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土、泥沙、水泥和油类等各种污染物。

施工废水采用《湖南省地方标准-用水定额（DB43/T388-2014）》表28，公共事业及公共建筑用水定额表中“房屋工程建筑中的砖混建筑房屋”的用水定额1100L/m2。本项目总建筑面积为114905.11m2，则整个工程用水量约为126395.62m³。施工用水大部分消耗掉，约5%的施工用水用于机械设备及运输车辆的清洗，施工废水产生量约为6319.8m3，施工期为12个月，则施工废水产生量为17.6m³/d。主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。则此类废水中主要污染物的产生量为：石油类为105.3g/d，SS为7022g/d。

c.施工过程对地下水的影响

项目所在区域地下水较丰富。项目施工期开挖地下室可能会遇见地下水，在施工过程中采取一定支护防渗等措施，有效地阻止污染物的垂直下渗，在正常情况下可排除对地下水形成新的污染源；项目施工期不使用地下水，项目建设对地下水流场影响不大。

1.2施工期废气

粉尘是指土石方挖填、施工过程和建筑材料运输过程中所产生的大量含泥、沙尘埃。废气包括装修时产生的油漆废气和建筑材料运输车辆产生的汽车尾气。建设阶段的大气污染源主要来自基础施工、建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。

（1）扬尘

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土石方、土建施工和基础施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：

Q—起尘量，kg/t.a；

V50—距地面50 m 处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%

V0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表5-1。

据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：

Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆；

V―汽车速度，km/h；

W―汽车载重量，t；

P―道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km 的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

表 5-1 不同粒径的尘粒沉降速度

粒径（um）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.03

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（um）

80

90

100

150

200

250

300

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（um）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

表5-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

P (kg/m2)

车速（km/h）

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/hr）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/hr）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/hr）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/hr）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

（2）油漆废气

油漆废气主要来自装修过程，由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，油漆废气的排放属无组织排放。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本报告仅对油漆废气作一般性估算。

根据市场调查，每100m2的装修时需耗油漆约10kg（主要为墙面漆）。在油漆过程中约有10%的油漆挥发形成废气。油漆废气的主要污染因子为二甲苯和甲苯(约20%)，此外还有极少量的汽油、丁醇、丙酮等。本项目总建筑面积为4315.6m2，则共需消耗油漆0.43t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约0.0086t。

1.3施工期噪声

本项目建筑施工分为4个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。施工过程中噪声较大的施工单元主要为基础工程、基础部分的挖土作业等，常见的施工机械包括破碎机、装载机、挖掘机、推土机、平地机等，其噪声源强参见表5-4。

表 5-3 建设期主要噪声源

建设阶段

噪声源

场地平整

挖掘机、铲土机、卡车

建筑施工

振捣机、起重机、电锯

路面施工

压路机

表 5-4 建筑施工机械噪声声级 (dB)

名称

距离声源10m

距离声源30m

噪声声级范围

平均噪声级

噪声声级范围

平均噪声级

打桩机

85～95

90

75～85

80

推土机

76～88

81

67～79

72

挖掘机

80～96

84

71～87

75

装载机

68～74

71

59～65

62

振捣机

75～88

81

66～97

72

吊车

76～84

78

67～75

69

1.4施工期固废

（1）土石方

根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，本项目用地挖方约2600方，回填约2600方，不需另设取土场和弃渣场。

本项目土石方平衡方案见表5-5。

表5-5 本项目工程土石方量一览表 单位：m3

挖方

填方

借方

弃方

备注

2600

2600

0

0

项目不设取土场和弃渣场

（2）建筑垃圾

施工过程产生的建筑及装修垃圾，按每100m2 建筑面积2t计，则将产生建筑垃圾约86.3t。施工过程中对废弃的碎砖、石、砼及残渣等建筑垃圾由渣土公司外运至市政指定位置堆放。

建设期产生的固体废物还包括建筑施工、装修的废料和包装废物等。装修过程中由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的材料耗量不同，仅作一般分析。

（3）生活垃圾

此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工人员20人，施工期为12个月，则共产生生活垃圾3.65t，统一运往城市生活垃圾处理中心处理。

1.5施工期水土流失

项目建设范围内现状由于开发建设人类活动较频繁，用地范围内主要为自然荒草地等，无珍稀濒危物种，区域内生物量、物种多样性受到影响较小。本项目在建设时有一定的挖填方，施工期对水土流失有一定的影响，因此必须采取相应的水土保持措施，以保证项目的建设不会引起大量的水土流失。

根据有关资料，该地区的土壤侵蚀属轻度侵蚀，天然土壤侵蚀强度取500t/km2•a。采用简化公式估算施工期、营运恢复期土壤侵蚀量的变化，结果如表5-6所示。

表5-6 不同时期水土保持量

时期

现状

施工期

营运恢复期

水土保持量t/km2•a

500

2500

1250

根据简化公式估算，施工期土壤侵蚀量约为自然流失量的5倍，营运恢复期土壤侵蚀量约为自然流失量的2.5倍。施工期土壤流失量为2500t/km2/a，已达到中度侵蚀程度。遇暴雨频发的强降水季节，水土流失现象还将加剧。

营运期主要污染工序：

1. 废气

本项目废气污染源主要为待宰间、屠宰车间排放的恶臭废气、厂区内污水处理站恶臭及热水机组燃烧废气。

①无组织废气

本项目恶臭产生源主要在待宰间、屠宰车间。

本项目待宰间的牲猪产生的粪尿中含有大量有机物质，排出体外后会迅速腐败发酵，产生硫化氢、氨、胺、粪臭素、吲哚等恶臭物质。若未及时清除或清除后不能及时处理，将会使臭味成倍增加，并会孳生大量蚊蝇，影响环境卫生。本项目牲猪屠宰前15小时空腹，停留在待宰间时间较短，因此产生的粪尿量较小。

屠宰车间内许多工序都要使用热水或冷水，地面上容易积有大量冷热水，所以空气湿度很高。牲猪的各种血、肠内容物和粪尿等与臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，如果有血、肉、骨或脂肪残留而不及时处理，便会迅速腐烂，腥臭气更为严重。

本项目污水处理站恶臭气体主要来贮粪池、沉淀池，恶臭影响程度与污水停流的时间长短和环境气象条件相关。

经类比其他地市同类屠宰场：污水处理厂处理能力相近，工艺流程合理，生产管理与设备均相似的企业，项目恶臭气体污染物产生源强，见下表。

表5-2 无组织废气

产污环节

污染物

产生量 （t/a）

污染物产生量（kg/h）

待宰栏

NH3

0.11

0.039

H2S

0.007

0.0026

屠宰车间

NH3

0.1

0.034

H2S

0.015

0.005

污水处理站

NH3

0.09

0.03

H2S

0.012

0.004

②燃烧废气

本项目营运期所用燃料主要为城市天然气。根据建设单位提供的资料，项目建成运行后年用天然气量约为12.5万m3。

以平均每天使用4小时计，项目小时天然气最大用量为86m3。根据有关部门提供的每万标立方米天然气燃烧产生污染物量，计算本项目燃烧天然气产生污染物的量列于表5-7。

表5-7 本项目燃烧天然气污染物日产生量

序号

污染物

名称

万标立方米天然气燃烧

污染物产生量（kg）

污染物日产生量（kg）

1

废气量

1（天然气）:10.5（废气量）

131.25万m3

2

NOx

18.43

0.16

3

SO2

6.3

0.05

4

烟尘

3.02

0.026

2. 废水

营运期废水主要包括生产废水和员工生活废水。

生产综合废水

生产废水主要来源于宰前饲养场排放的畜粪冲洗水、屠宰车间排放的含有血污和畜粪的地面冲洗水、烫毛时排放的高温水以及剖解车间排放的含肠胃内容物的废水。

根据《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010），屠宰一头牲猪的废水排污系数为0.50～0.70m3，本项目取值0.6m3/头。类比同类企业用水，污水产生系数为90％，反推出本项目屠宰加工一头牲猪的用水量为0.667m3/头。年屠宰60000头牲猪，本项目屠宰用水量为40020t/a（110.25t/d），猪屠宰废水排污系数为0.6t/头，则废水排放量为36000t/a（99.2t/d）；地面冲洗废水，考虑一天冲洗一次厂区场地，场地冲洗废水不计损耗约18150m3/a（50m3/d），产生废水约90％为16335m3/a（45m3/d）。根据废水特点及处理出水要求，该废水处理工艺参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》中规范要求，采用格栅-隔油池-水解酸化调节池-气浮池-UASB反应池-SBR反应池-混凝沉淀-消毒处理工艺。参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中屠宰废水的水质特性，确定设计废水水质见表5-8。

表5-8 项目废水水质特征

项目

浓度值（单位：mg/L，pH除外，粪大肠菌群为：个/L）

pH

SS

CODCr

BOD5

氨氮

动植物油

屠宰废水

6.9-7.5

875

1750

875

100

125

拟采用格栅-隔油池-水解酸化调节池-气浮池-UASB反应池-SBR反应池-混凝沉淀-消毒处理工艺。

平流式隔油池

-

-

-

-

-

85％

UASB处理效率

-

40％

60％

80％

-

-

SBR处理效率

-

90％

80％

85％

82％

-

出水水质

6-8.5

52.5

140

26.3

18

18.8

《肉类加工工业污染物排放标准》（畜类屠宰加工）

（GB13457-92）三级标准

6-8.5

400

500

300

-

60

本项目污水经污水处理站处理达标后排入汨罗市城市污水处理厂处理最终排入汨罗江。根据污水排放量及处理前后污染物浓度，估算出厂区内项目的污染物产生量及排放量见表5-9。

表5-9 拟建工程污水中污染物产生量及排放量

类别

项目名称

CODCr

BOD5

SS

NH3-N

动植物油

生产废水

52335t/a（144.17t/d）

产生浓度mg/l

1750

875

875

100

125

产生量t/a

91.6

45.6

45.6

5.2

6.5

污水处理站处理后浓度mg/l

140

26.3

52.5

18

18.8

污水处理站处理后总量t/a

7.3

1.4

2.75

0.9

0.98

外排量t/a

7.3

1.4

2.75

0.9

0.98

③生活废水

本项目厂区内设职工生活宿舍及食堂。产生的废水为员工生活废水，根据《湖南省地方标准用水定额（DB43/T388-2014）》中相关标准，在厂住宿人员生活用水平均按150L/人·天计，不在厂住宿人员生活用水平均按45L/人·天计，本项目劳动定员为29人，其中厂区内食宿人员为3人，则本项目生活用水量为588.06m3/a（1.62m3/d），污水排污系数按0.8计算，则生活废水排放量为470.45m3/a（1.3m3/d）。经类比汨罗市多家生活小区污水处理工程数据，生活废水中CODcr、BOD5、SS、NH3-N平均浓度分别约为350mg/L、200mg/L、150mg/L、30mg/L，则CODcr、BOD5、SS、NH3-N产生量分别约为0.16t/a、0.09t/a、0.07t/a、0.014t/a，经厂区隔油池+化粪池处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理。

3.噪声

项目营运期噪声主要来自运输车辆产生的噪声及机械设备的噪声。运输车辆产生的噪声噪声值约为65-90dB（A）左右；本项目采用电击晕工艺，噪声主要是脱毛机、水泵以及污水处理风机噪声，主要噪声源噪声级如下，生产期间对环境影响表现为稳态间断噪声影响。噪声值约70-100dB(A)。

表5-10 工程主要噪声源噪声级

序号

噪声源

源强

2

泵房

70-90dB(A)

3

制冷机房

90-100dB(A)

4

脱毛机

75 dB(A)

5

自动劈半机

75 dB(A)

6

待宰间动物鸣叫声

峰值103dB(A

7

运输车辆

65-90 dB(A)

4.固废

①病畜及不合格猪肉和副产品、检疫后的废弃物

病畜及不合格猪肉和副产品及检疫后废弃物一般为屠宰量的0.01%左右，约6t/a，属于危险废物，由汨罗市病死猪统一处置场所安排处置，汨罗市病死猪处置场所位于汨罗市罗江镇黄市村距离本项目4000m左右，于2019年7月投入运营。本项目预产期为2019年12月，产生的废弃物经汨罗市病死猪处置场所处置后，不会对周围环境造成不良影响。本环评要求在汨罗市病死猪统一处置场所正式投入运营前，本项目不得运营。

②待宰圈的猪粪便和养殖场的猪粪便

根据《关于减免家禽业排污费等有关问题的通知》（环发[2004]43号）以及相关资料显示，猪粪便排泄系数为2kg/头·天，则该项目畜粪产生量为120t/a（0.33t/d）。畜粪日产日清由相关单位拖走资源化利用。

③屠宰车间内猪胃肠的内容物、猪血及部分废弃内脏

屠宰车间内猪胃肠的内容物、猪血及部分废弃内脏按照1.0kg/头·天计算，约60t/a，属于一般固废，由汨罗市病死猪统一处置场所处置。

④猪毛、蹄壳等

脱毛间产生的猪毛约12t/a，分割车间产生的蹄壳约8t/a，均为一般固废，外售综合利用。

⑤废活性炭

项目拟采用活性碳吸附净化处理恶臭气体，活性炭使用周期为3个月，每3个月更换一次，年使用量为2吨，属于危险固废，属性为HW49，900-041-49，可返回生产厂家回收再生。

⑥生活垃圾

职工生活垃圾，产生量按0.5kg/人·天计，项目劳动定员29人，年工作时间以363天计，则生活垃圾产生量为5.26t/a（14.5kg/d），收集后清运至城市生活垃圾填埋场处理。

5.屠宰场搬迁前后污染物排放量变化情况见下表5-11。

表5-11 屠宰场搬迁前后污染物排放量变化情况

污染物类别和名称

搬迁前污染物排放量t/a

搬迁后污染物排放量t/a

搬迁前后污染物排放变化量

搬迁前后环保措施对比

废水

废水量

34034

52805

+18771

搬迁前废水基本未处理，直接进城市污水处理厂。

搬迁后厂区内增设了废水处理设施处理后再排入城市综合污水处理厂处理

COD

27.2

7.3

—19.9

氨氮

2.7

0.9

—1.8

废气

二氧化硫

0.079

0.079

0

搬迁前燃气废气排气筒为4m，恶臭未采取有效治理措施。

搬迁后燃气废气排气筒增高到9m，恶臭采用收集系统收集后经除臭设备处理后对外界环境影响不大

氮氧化物

0.23

0.23

0

固废

不合格产品及废弃物

0

0

0

搬迁前后固废基本都得到了有效处理

猪粪便

0

0

0

不可食用内脏

0

0

0

猪毛、蹄壳

0

0

0

活性炭

0

0

0

生活垃圾

2.16

5.26

3.1

由上表可知，项目搬迁后，增设了污水处理设施对废水进行深度处理，确保其达标排放，使废水污染物得到了大量削减，同时，因为工艺和设备的更新，屠宰效率及热水机组热效率均得到了提升，因此，项目规模虽然扩大了，但是项目产生的二氧化硫及氮氧化物并没有增加。

因此，项目实现了搬迁减污，对环境产生了正效应。

表六、项目主要污染源生产及预计排放情况：

排放源

（编号）	污染物

名称	处理前产生浓度

及产生量（单位）	排放浓度及

排放量（单位）
大

气

污

染

物	无组织废气	恶臭	NH3：0.3t/a，H2S：0.034t/a	NH3：0.3t/a，H2S：0.034t/a
燃烧废气	SO2	0.079t/a	0.079t/a
NO2	0.23t/a	0.23t/a
烟尘	0.038t/a	0.038t/a
水

污

染

物	综合废水	废水量	52335m3/a	52335m3/a
CODcr	1750mg/L，91.6t/a	140mg/L，7.3t/a
BOD	875mg/L，45.6t/a	26.3mg/L，1.4t/a
SS	875mg/L，45.6t/a	52.5mg/L，2.75t/a
氨氮	100mg/L，5.2t/a	18mg/L，0.9t/a
动植物油	125mg/L，6.5t/a	18.8mg/L，0.98t/a
生活废水	废水量	470.45m3/a	470.45m3/a
CODcr	350mg/L，0.16t/a	300mg/L，0.14t/a
BOD	200mg/L，0.09t/a	150mg/L，0.07t/a
SS	150mg/L，0.07t/a	100mg/L，0.047t/a
NH3-N	30mg/L，0.014t/a	20mg/L，0.009t/a
固

体

废

物	检疫处	病死猪、废弃物	6t/a	0，危险固体废物，汨罗市病死猪统一处置场所安排处置
待宰圈和养殖场	猪粪便	120t/a	0，一般固体废物，日产日清
屠宰车间	废弃内脏	60t/a	0，一半固体废物，汨罗市病死猪统一处置场所安排处置
脱毛间	猪毛、蹄壳	20t/a	0，外售综合利用
恶臭吸附	废活性炭	2t/a	0，返回生产厂家回收再生
职工生活	生活垃圾	5.26t/a	0，收集后清运至城市生活垃圾填埋场处理
噪

声	70～100dB(A )	厂界达标
主要生态影响（不够时见附另页）

项目土石方填挖过程中会导致部分土壤出现裸露。建议施工过程中加强管理。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。应尽早进行植被绿化，硬化地面。同时，还应按城镇整体规划建设要求，进一步作好建设用地周边的绿化、美化工作，以尽快恢复建设用地区域的生态和自然景观，并尽可能补偿人文景观，使之与周围自然、人文环境融为一体。

表七、环境影响分析：

施工期环境影响分析

1.大气环境影响分析：

本项目施工期对大气的污染主要表现在土石方的挖填、建筑材料运输过程中产生的施工粉尘和装修阶段产生的油漆废气。项目施工期大气环境影响主要考虑物料运输过程中车辆在裸露地表上行驶时带起的扬尘对沿线区域环境的影响。

建设期间的大气污染因子建筑粉尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅局限建设项目的周边地区。因此采取有效的控制措施减少施工扬尘对周边居民的影响，本环评建议扬尘控制与治理措施严格按照《岳阳市人民政府关于加强大气污染防治的通告》（岳政告【2015】5号）、《岳阳市大气污染防治2016年度实施方案》（岳环发【2016】15号）、《关于印发岳阳市大气污染防治特护期工作方案的通知》（岳政办发【2016】27号）、《岳阳市湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（2016-2018年）实施方案》（岳政办发【2016】31号）：

（1）加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，对进出车辆(特别是渣土运输车）冲洗轮胎，防止带土上路，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。

（2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布；施工现场的围档必须从四周连续设置并采用硬质材料进行封闭围档，靠近居民区的四周应设置不低于3.5米高围挡；项目建筑物立面必须采用2000目/100cm2的密目式安全立网（以下简称密目网）进行全封闭围档施工，施工现场脚手架外侧必须使用密目网进行封闭，减少建筑物内部扬尘的扩散。施工现场木工加工车间必须采用全封闭房屋结构，室内应有吸尘、降尘装置。

（3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民的道路。

（4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买商品混凝土和预拌混凝土。

（5）及时硬化地面或道路，干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，施工过程每天洒水频次不低于4次/天，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。

（6）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。

（7）气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘、爆破等作业。

（8）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。

（9）施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施防止扬尘污染。

通过采取以上洒水降尘、密闭运输等一系列治理措施，并尽可能缩短工期后，预计项目施工期扬尘产生量较小，对周围大气环境的影响较小。

另外，项目装修工程共需消耗油漆0.43t，向周围大气环境排放甲苯和二甲苯约0.0086t。施工装修阶段使用的油漆和稀释剂应尽量使用无苯或低苯的环保型油漆及稀释剂，并注意加强场区通风，因其为面源扩散，并且装修周期较长，污染物单位时间排放量较小，无组织排放浓度可低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中》中周界外浓度限值的要求（甲苯﹤2.4mg/m3，二甲苯﹤1.2mg/m3），对大气环境的影响也较小。

2.声环境影响分析：

施工期的噪声污染可以分为四个阶段：土方工程、基础工程、结构工程阶段，各阶段的噪声污染源及其污染特性如下：

2.1土方工程阶段

土方工程阶段主要是平整场地。施工机械大部分是移动噪声源，噪声源的声功率级在100-105dB(A)之间。

2.2基础工程阶段

基础施工阶段的主要噪声源是风镐、空压机、砂浆搅拌机、振捣棒等。

2.3结构工程阶段

结构施工阶段是本项目建设中占用时间最长的阶段，使用的设备、机具种类较多，也是本项目在整个施工过程中产生的噪声可能扰民的阶段，因此也是对噪声重点控制阶段。 根据目前的机械制造水平，它即不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。为了尽量减少因本项目施工而给周围人们生活、工作带来的不利影响，项目建设中必须采取以下控制措施：

（1）采用先进施工设备和工艺。

（2）施工车辆经过敏感目标时应减速慢行，严禁鸣笛。

（3）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安置，或采用隔声措施，围挡措施等。

（4）注意机械保养，使机械保持最低声级水平；安排工人轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。

经采取以上措施后，本项目施工期噪声对区域环境影响较小。

3.水环境影响分析：

（1）地表水环境影响

施工期废水主要包括施工人员生活污水和施工废水。生活污水中污染物浓度为：CODcr 450mg/L，BOD5 200mg/L，SS 150mg/L，NH3-N 30mg/L。施工废水主要为机械设备及运输车辆的清洗废水主要污染物为石油类和SS，其浓度分别为6mg/L和400mg/L。

由于施工期的生活废水一般是无组织分散排放的，很难做到集中排放，因此在施工期现场的管理上应采取一定的污染防治措施，将施工期生活废水进行集中收集，进行有组织排放，本项目施工期施工人员产生的生活污水经化粪池处理后依托当地的污水管网外排至汨罗市污水处理厂处理，对区域水环境影响甚微。

施工作业废水经隔油沉淀池处理后全部回用场内洒水降尘和砂浆搅拌。桩基工程的泥浆废水充分沉淀后，用于抑尘处理。

冲洗废水的排放特点是间歇式排放，废水量不稳定。但是，如果施工中节水措施不落实，用水无节制，自来水将会在施工现场随意流淌，而导致该部分废水排放量增大，势必对周围环境造成一定影响。为减少项目施工污水对项目所在地水环境的影响，该项目在施工阶段应对其产生污水加以妥善处理，以减轻项目施工对水环境的影响。主要处理措施如下：

①施工场地修建临时隔油沉淀池，容积约为6m3，沉淀时间不少于2小时，车辆冲洗废水、砼浇筑废水须经一般隔油沉淀处理后回用，不外排。

②加强施工期废水管理，作好施工期废水的收集、处理、引流措施，严禁项目废水排入项目地其他水体。

③基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

经采取以上措施后，本项目施工期产生废水对区域水环境影响较小，不会对汨罗江湿地公园造成影响。

（2）地下水环境影响

项目拟建地下室，基坑深约6.5m。本项目不属于地下水环境敏感区，项目建设过程不开采地下水，基本不会造成环境水文地质问题，但由于项目所在区域地下水潜水埋深较浅，需做好防水措施，预防对地下水环境造成影响。项目在基坑开挖过程中采用适合的基坑支护措施，采用止水帷幕止水，坑内排水，工程建设能有效地阻止污染物的垂直下渗，因此在正常情况下可排除对地下水形成新的污染源。

4.固体废物影响分析：

施工期产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾、工程弃土以及施工活动中产生的固体废弃物和施工人员产生的生活垃圾。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以保护。

根据项目设计工程方案和建设方提供的资料，施工周期约12个月，本项目用地挖方约2600方，回填约2600方，不设取土场和弃渣场。

施工过程产生的建筑及装修垃圾约86.3t，向市容环境卫生主管部门申请指定位置堆放；包装箱和包装袋也可回收利用或销售给废品收购站，不会对环境造成影响。施工期产生的生活垃圾约3.65t，可清运至城市生活垃圾处理中心卫生处置，对环境影响较小。

另外，项目建设单位应要求施工单位尽量采用节能建材，实行标准施工、规划运输，不要随意倾倒建筑垃圾、制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，严禁就近倾倒在附近水域内。其次，施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱(桶)内，由环卫部门统一及时处理。

5.施工期水土流失影响分析

水土流失是指施工过程由于地表植被破坏，土壤松动而导致在雨季等天气条件下，土壤在降水侵蚀力作用下分散、迁移和沉积的过程。故在施工过程中的水土流失容易造成对周边环境的污染，所以要做好防范措施，即减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作；建设沉砂池并经常清理，在施工区周围修建挡土墙和沉砂池，地表水经沉降后方可排放，沉砂池应定期清理等，在此前提下本项目施工期的水环境影响是可以接受的。由于工程施工场地较平坦，在施工过程中只要加强管理，因施工带来的水土流失就会大大减小。为进一步减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取的如下措施：

①与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。

②施工中采取临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现大量水土流失。

③在开挖建设中，应尽量避开雨季。

④临时土方堆放场应选择项目区域内硬化路面，不占用其他用地。

⑤工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。

⑥施工场地应注意土方的合理堆置，距下水道应保持一定距离，尽量避免流入沟渠和下水道，减少水土流失对河流及雨水管网的影响。

6.施工期生态影响分析

项目建设期区域内有土方开挖、土地土壤裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成下水道堵塞和区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。基建完工后，及时硬化路面和恢复厂区绿化。施工期结束后随着绿化率的提高和场地硬化，生态影响也相应地随之消失，不会对汨罗江湿地公园造成影响。

7.施工期对汨罗江湿地公园的影响分析

汨罗江湿地公园位于本项目北侧250m，距离较近，但在施工期对项目可能造成的水土流失及生态影响采取以上相关措施后，对汨罗江湿地公园产生的影响较小。

营运期环境分析：

1.环境空气影响分析

（1）恶臭气体

项目的主要臭气源为待宰栏，以及污水处理设施，将采用除臭设施对格栅、沉砂隔油池、污泥浓缩池、待宰栏及屠宰车间进行恶臭治理，主要是用活性炭吸附恶臭气体。 活性炭是一种具有非极性表面，为疏水性吸附剂，具有较大的比表面积，一般情况下活性炭比表面积在850m2/g以上，恶臭气体在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将废气吸附到活性炭的细孔。利用活性炭吸附低浓度废气是较为常见的处理方法，是目前处理少量恶臭气体经济有效且常用的措施。活性炭吸附有以下优点：一、活性炭吸附效率高，且吸附后恶臭气体储存稳定，仅当满足活性炭再生的条件下，恶臭气体方可被释放；二、废活性炭为危险废物，通过交由有危险废物处理资质的单位的集中合理地处置，可使被吸附的恶臭气体从根本上去除；三、项目废活性炭方便运转。从经济和技术上看，本项目用活性炭吸附恶臭气体的防治措施是可行的。

具体的工艺流程见图5。

项目产生的恶臭气体其理化性质详见表7-1：

表7-1 恶臭气体其理化性质一览表

恶臭物质

分子式

嗅阈值（ppm）

臭气特征

氨

NH3

1.54

刺激味

硫化氢

H2S

0.0041

臭蛋味

①大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），工程无组织废气浓度最大贡献值见下表7-2，计算结果见表7-3。

表7-2 项目无组织恶臭气体预测计算参数

污染物名称

评价标准mg/m3

面源排放量kg/h

计算参数

高度m

长度m

宽度m

氨气

0.2

0.103

6

100

21

硫化氢

0.01

0.0116

6

100

21

表7-3 项目无组织恶臭气体预测计算结果

污染物名称

最大贡献值mg/m3

最大占标率

距离

环境防护距离结论

南侧112m居民处贡献值浓度

氨气

0.0085

4.27

200

无超标点

0.0081mg/m3

硫化氢

0.0010

9.61

200

无超标点

0.0009mg/m3

由表可知，项目恶臭无组织排放浓度最大贡献值氨气为0.0085mg/m3，距离为200m，硫化氢为0.0010mg/m3，距离为200m，各厂界及最近环境保护目标处预测结果均满足符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准要求，均无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

②卫生防护距离

根据2017年第7号文《关于《水泥包装袋》等1077项强制性国家标准转化为推荐性国家标准的公告》（2017年3月23日）要求，《农副食品加工业卫生防护距离 屠宰及肉类加工类》（GB18078.1-2012）卫生防护距离由强制性国家标准转化为推荐性国家标准。因此本项目无组织排放产生的恶臭气体卫生防护距离按下式计算（GB/T3840-1991《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》）：

Qc/Cm = 1/A（BLc+0.25r2）0.50LD

式中：

Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L ——工业企业所需卫生防护距离，m；

r ——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积（m2）计算，r = （S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《导则》表5中查取；

Qc——工业企业有害其他无组织排放可以达到的控制水平，kg/h。

经查表可知，A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

表7-4 卫生环境防护距离计算结果

无组织扩散源

污染物

卫生环境防护距离计算结果

卫生环境防护距离

待宰栏、屠宰车间、污水处理站

氨气

11.597

50

硫化氢

30.09

50

根据卫生防护距离计算公式，氨气的计算结果为：卫生防护距离11.597m；硫化氢的计算结果为：卫生防护距离30.09m。根据级差提及规定，卫生防护距离取值为100米。根据卫生防护距离的计算，确定本项目生产区外100m范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。根据现场踏勘及实地测量，本项目周边最近的居民为南侧7户居民，最近户距离屠宰生产车间、污水处理站最近距离为146m（距离项目厂界为112m），东南侧8户居民，最近户距离屠宰生产车间最近距离为187m（距离项目厂界为145m），均不在卫生防护距离内，故本项目卫生防护距离范围内无常住居民、学校、医院等敏感点，无组织排放的氨气、硫化氢对周边环境及居民影响较小。

图6 本项目卫生防护距离包络线示意图

本环评要求项目建成后卫生防护距离内不准新建学校、居民和医院等环境保护目标。同时为了最大限度的减少臭气对周围环境的影响，环评要求：

①待宰圈面积大，虽通过风机强制抽风收集和治理，但是仍难保证臭气不外排。因此，必须加强管理，在营运过程中必须加强管理；定时清扫猪粪尿，保持场内的清洁卫生；同时增加待宰间的通风次数，加速粪便干燥，以减少臭气产生，可在排气系统中设置活性碳吸附装置，以去除恶臭气体；

②实行尿粪的干湿分离，及时收集产生的粪便，合理的粪便收集频率能减少牲畜畜栏的恶臭；对粪便的收集和运输实行严格的管理，将捡拾起来的猪只粪便将运到专门设置的贮存干池，以减少粪便在堆放过程中臭气的产生和溢出，运输过程应尽可能采用密封罐或在采用手推车时，应在粪便上覆盖稻草等，防止粪便撒漏，臭气挥发；粪便贮存点选址应以避开居民等敏感点为原则，贮存池平常应密封、并采取防雨、防渗处理，避免出现臭气熏天的情况；

③加强厂区的绿化工作，厂区广种花草树木，尽量覆盖所有裸露地面，厂区道路两旁种植乔、灌木以及松柏等，低矮臭气源附近重点绿化，厂界边缘种植杨、槐等高大树种，使厂区绿化形成多层防护林带，尽量降低恶臭污染的影响程度。

④建议在夏季使用掩臭剂、氧化剂处理未及时清运的粪便。在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，每天应增加1～2次粪便的收集次数，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

⑤待宰栏牲猪待宰前24小时空腹，减少其在待宰栏停留时间，产生的粪便及时清运，减少厂区粪便堆存量，缩短粪便堆存周期；屠宰车间内血、肉、骨或脂肪及时处理，对设备和地面进行冲洗和消毒。

⑥污水处理池进行密封，污水收集输送系统应采取暗沟布设。

经采取上述恶臭污染防治措施后，本项目产生的臭气对周围大气环境不会造成明显的影响。

②燃烧废气

本项目生活以天然气作为主导燃料，天然气以轻质烃类化合物为主，属于清洁能源，燃烧废气污染源强很小，燃烧天然气NOx、SO2、烟尘日产生量分别为0.97kg、0.33kg、0.16kg。项目产生的燃料废气通过9m高排气筒外排，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，对项目所在区域环境空气质量影响很小。

综上所述，项目废气经采取以上措施治理后，均可实现达标排放，对周围大气环境影响在可接受范围内。

2.地表水环境影响分析

由于本项目废水经化粪池和隔油池处理后，再经厂内污水处理站处理后排入汨罗市城市污水处理厂，故本地表水评价可不做预测，仅做地表水环境影响分析。

2.1 拟建工程废水受纳去向分析

本项目排水采用雨污分流、污污分流制。营运期的废水主要为生活废水和生产废水。生活污水主要包括员工洗涤水和盥洗水等，成分简单，浓度较低，经隔油池+化粪池处理后能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求，再排入汨罗市城市污水处理厂处理。

生产废水主要包括宰前饲养场排放的畜粪冲洗水、屠宰车间排放的含有血污和畜粪的地面冲洗水、烫毛时排放的高温水以及剖解车间排放的含肠胃内容物的废水。废水产生量为52335t/a（144.17t/d），为高浓度有机污水，含有大量的血污、猪毛、碎肉、内脏杂物、粪便等污染物，悬浮浓度高；且含有非溶解性蛋白质、脂肪、碳水化合物；废水呈红褐色并有明显的腥臭味等特点。根据废水特点及处理出水要求，建议该废水处理工艺参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》中规范要求采用格栅-隔油池-水解酸化调节池-气浮池-UASB反应池-SBR反应池-混凝沉淀-消毒处理工艺。设计污水处理工程的最大处理能力为200t/d，满足要求。处理后的废水排入汨罗市城市污水处理厂处理，最后排入汨罗江。

(1) 污水处理工艺达标排放的可行性分析

该项目设计采用格栅-隔油池-水解酸化调节池-气浮池-UASB反应池-SBR反应池-混凝沉淀-消毒处理工艺。工业流程简图见图7。

图7 本项目废水处理工艺图

（1）格栅：本项目废水中含有较多畜毛等漂浮物，因此需设置专用的细格栅，以保证后续设备的正常运行。格栅应设置于调节池前，其数量不少于二道，一道粗格栅栅条间隙为20mm-40mm，去除大型杂物，一道细格栅栅条间隙为5mm-15mm，去除中小型杂物。格栅应便于杂物和清洗。

（2）隔油池：隔油池设置在调节池之前，以去除油脂，平流式隔油池停留时间一般为1.5-2.0h，斜板隔油池停留时间一般不大于0.5h。

（3）调节池：调节池的作用一是收集污水，二是贮存一定量的污水，三是均衡污水水质。水质均匀，有益于进一步处理，同时为进一步处理提供了稳定的水量。调节池的有效容积为200m3，本项目污水产生量为144.17m3/d，能容纳本项目污水，调节池内应设置搅拌装置，一般可采用液下（潜水）搅拌或空气搅拌，为减少臭气影响，调节池宜加盖，并设置通风、排风及除臭设施。

（4）气浮池：气浮可作为调节池后用于去除残留于废水中粒径较小的分散油、乳化油、绒毛、细小悬浮颗粒等杂物，以保证后续厌氧等处理单元的稳定运行及处理效果。

（5）UASB反应池（厌氧处理）：UASB适用于中高有机负荷、水量水质较稳定、悬浮物浓度较低时的废水处理。污水厌氧消化工艺主要分为厌氧活性污泥法（包含普通消化池、厌氧接触工艺、升流式厌氧反应器等）和厌氧生物膜法（包括厌氧生物滤池、厌氧流化床、厌氧生物转盘等）。UASB厌氧反应池由污泥反应区、气液固三相分离器（包括沉淀区）和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出。根据及建设方提供的资料，UASB厌氧反应池水力停留时间为3-5天，采用半地埋式钢砼结构，并进行地下保温。为了满足池内厌氧状态并防止臭气散逸，UASB池上部采用盖板密封，出水管和出气管分别设水封装置。UASB厌氧反应池总有效容积为200m3的UASB厌氧反应池，采用半地埋式钢砼结构，因此满足设计要求，本项目污水产生量为144.17m3/d。为了满足池内厌氧状态并防止臭气散逸，UASB池上部采用盖板密封，出水管和出气管分别设水封装置，UASB反应池的设计应符合下列规定：

①高度不宜超过8m，推荐反应器污泥床有效高度为3.0-3.5m；

②应保证UASB反应池内PH值维持在6.8-7.6之间；

③UASB反应池应考虑配套沼气能源回收利用或安全燃烧高空排放处理装置；

④UASB反应池宜设置污泥界面测定点、采样点、温度监测点等。

（6）SBR反应池（好氧处理）：SBR适合废水间歇排放、流量变化大的废水处理。采用SBR工艺处理屠宰废水时，污泥负荷宜取0.1-0.4kgBOD5/(kgMLVSS·d)；总运行周期为6-12h。该工艺相对比于其他工艺简单、剩余污泥处置麻烦少、节约投资投资省、占地少、运行费用低、耐有机负荷和毒物负荷冲击，运行方式灵活，由于是静止沉淀，因此出水效果好、厌（缺）氧和好氧过程交替发生、泥龄短、活性高，有很好的脱氮除磷效果。且有通过氧化还原电位实时控制SBR反应进程的报道，进一步提高了对氮磷的去除效果、节约了能源和投资。污水好氧处理工艺主要有活性污泥法（包括氧化沟技术、吸附生物降解法、序列间歇式活性污泥法）和生物膜法（包括生物滤池法、生物转盘法、生物接触氧化法、生物流化床法）。由于SBR处理工艺脱氮除磷效果显著、污泥不易膨胀、耐冲击负荷、处理能力强、装置结构简单、成本相对较低，适宜中等浓度（COD2000~3000mg/L；本项目COD低于此浓度）有机废水处理。因此本项目废水选用SBR好氧反应池对废水进行好氧处理。SBR是在单一的反应器内，在时间上进行各种目的的不同操作，故称之为时间序列上的废水处理工艺，它集调节池、曝气池、沉淀池为一体，不需设污泥回流系统。SBR在一个运行周期中，各个阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水性质，出水质量与运行功能要求等灵活掌握。本项目SBR反应池（1个）采用全露天钢砼土结构，有效容积为200m3，能容纳本项目污水，根据《屠宰废水处理技术的现状及进展》——《工业用水与废水》2003年第06期 SBR法用于屠宰场废水处理，COD去除率可达到95%以上。

（7）混凝沉淀：设置混凝沉淀池并且投加针对性的药剂以去除色度、COD、氨氮及总磷。

（8）消毒：采用二氧化氯进行消毒，消毒接触时间不应小于30min，有效浓度不应小于50mg/L。

综合以上，项目生产废水经厂区污水处理设施处理后其出水水质能满足《肉类加工工业水污染物排放标准》GB13457-92表3中三级标准要求，再排入汨罗市城市污水厂处理，最后外排至汨罗江，不会对周围水环境造成影响。项目地东风路污水管网目前已铺设完成，根据汨罗市住建局文件《关于批准汨罗市牲猪定点屠宰场项目中自建污水处理系统达标排放后的污水进入城市管网的请示》（附件9）同意本项目经自处理达标后排入汨罗市城市污水管网，因此本项目废水排入汨罗市城市污水厂合理可行。

项目废水处理后排入汨罗市城市污水处理厂处理，汨罗市城市生活污水处理厂坐落在城郊乡百丈村，占地70亩，工程一期总占地面积44.38亩。项目设计总规模为10万t/d，一期建设规模为5万吨/天，现处理污水量为4.8万吨/天。其工程服务范围为汨罗市城区及再生资源工业园的生活生产废水，近期服务人口约20万人。汨罗市污水处理厂已于2009年12月16日顺利通过竣工验收投入运行。本项目外排生活废水及生产废水总水量为145.5t/d，仅占污水处理水量的0.058%，不会对污水厂水质造成冲击，对其影响较小。项目废水最终排入汨罗市城市污水处理厂处理可行。

3.声环境影响分析

项目营运期噪声源强度为70～100dB(A)。项目拟采取如下措施以减少噪声源强。

（1）项目选用的设备为低噪声的设备，噪音较大的设备底座采取减振措施，该措施降低噪声10~15dB；

（2）利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，以尽可能屏蔽声-源，该措施降低噪声15~20dB；

（3）厂区绿化及厂界绿化

加强绿化，各厂房周围设置绿化带，厂界四周布置绿化带，增加对噪声的衰减作用。

（4）强化生产管理

确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。

（5）生产工艺控制

目前现代化的屠宰工艺，多采用电麻装置，并且屠宰操作均在室内进行，将极大的减少猪的嚎叫对声环境的影响。

项目通过采取上述措施，减少主要噪声设备的源强，设备噪声产生及采取的治理情况见下表7-5：

表7-5 项目主要设备噪声产生及治理情况一览表 单位：dB(A)

序号

设备名称

数量

治理前

治理措施

治理后

位置

1

泵房

8

80

选用低噪声设备、基础减震、

厂房隔声、电麻技术，送宰通道隔声等

55（连续）

屠宰车间

2

制冷剂房

3

95

70

3

脱毛机

2

75

50

4

自动劈半机

1

75

50（连续）

1）室内声源

由于本工程各个设备为室内布置，噪声预测采用HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中附录A中的工业噪声源预测模式，先将室内声源等效室外声源，然后再根据室外声源在预测点产生的声级公式进行模式预测。

①如上图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Lp1—为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；

Lw —为某个声源的倍频带声功率级，dB；

r—为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；

R—房间常数，m2; R=Sа/(1－а),S为房间内表面积，а为平均吸声系数。

Q—方向因子,无量纲值。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

式中Lp1i(T) —靠近围护结构处室内 N 个声源 i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内 j 声源i 倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按③中公式计算出靠近室外围护结构处的声压级。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

Lp2i(T) = Lp1i(T)－(TLi+6）

式中Lp2i(T) —靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按④中公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

④将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw ：

Lw = Lp2(T) + 10lgs

式中：S—透声面积，m2。

⑤然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

叠加各设备噪声的综合噪声值为75.4dB(A)，由平面布局可知，项目综合噪声源强与东厂界的距离为75m，与西厂界的距离为31m，与北厂界的距离为12m，与南厂界的距离68m。

对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为：

LA=L0-20lg(ra/r0)-△L

式中：LA：距声源为ra米处的声级，dB（A）；

L0：距声源为r0米处的声级，dB（A）；

△L：附加衰减量，dB（A），在此取15dB（A）；

根据以上预测模式计算，项目各预测点噪声对四厂界的贡献值为37.90-53.82dB(A)，项目夜间不生产，经与现状昼间噪声叠加后噪声见下表。

表7-6 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A)

序号

厂界

方位

现状监测结果

dB(A)

正常工况dB(A)

标准值dB(A)

是否达标

贡献值

叠加值

dB(A)

达标

1

东厂界

昼间

37.90

/

昼间：60

2

南厂界

昼间

38.75

/

3

西厂界

昼间

45.57

/

4

北厂界

昼间

53.82

/

由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声贡献值昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。

4.固体废物环境影响分析

本项目固体废物种类较多，其处置措施总体原则为“分类收集、分类贮存、分别利用或处置”。项目固体废物的产生量及处置措施见下下表7-7：

表7-7 固体废物产生量及处置措施

序号

固废名称

产生部位

产生量

（t/a）

固废属性

处置措施

1

病死猪、废弃物

检疫处

6

危险固废

汨罗市病死猪统一处置场所安排处置

2

猪粪便

待宰圈和养殖场

120

一般固废

日产日清，由相关单位拖走资源化利用

3

废弃内脏

屠宰车间

60

一般固废

汨罗市病死猪统一处置场所安排处置

4

猪毛、蹄壳

脱毛间

20

一般固废

外售

5

废活性炭

恶臭吸附

2

危险固废

返回生产厂家回收再生

6

生活垃圾

职工生活

5.26

一般固废

收集后清运至城市生活垃圾填埋场处理

（1）病畜及不合格猪肉和副产品的处置措施

病畜及不合格猪肉和副产品，病、死畜禽的无害化处理主要有销毁、化制、高温处理三种方法。本项目对病畜及不合格猪肉和副产品由汨罗市病死猪统一处置场所安排处置，该处置厂位于汨罗市罗江镇黄市村距离本项目4000m左右为，采取上述措施后，可将病死猪与外界隔开，有效避免了对外部环境造成影响，能有效处理病死猪对环境的影响。

（2）猪粪，畜粪日产日清由相关单位拖走资源化利用，不会对周边环境造成影响。本项目屠宰场干湿分置。采取干清粪工艺，清粪频率2次/d。并设置专门的防渗、防雨的堆放场化粪池，并对储存场所地面进行水泥硬化以及采取防渗漏、防散落、防溢流、防雨水淋失、防恶臭气味影响等措施，以减轻对周围环境的影响，同时在运输畜禽粪便时，也必须采取防流失、防遗散等防止污染环境的措施。

（3）猪毛可外售作为生产毛刷的材料，蹄壳等均做到综合利用，不外排。

本项目产生的固体废物属一般固体废弃物，做到综合利用或安全处置，项目建设产生的固体废物对环境的影响可满足环保要求。

以上废物必须当班及时处置或外运处置，不得在屠宰场内自然存放或随意弃置。以防止猪病扩散的风险和减小恶臭污染。

（4）废活性炭

项目产生的废活性炭暂存于为危废暂存间，返回给生产厂家回收再生。袋装储存于危废区，危废区面积为5m2，应袋装密闭储存，防止再次挥发，定期返回生产厂家回收再生，每6个月周转一次，年周转2次。项目危废间设置在垃圾房北侧，紧邻垃圾房。

危废暂存间应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修订）的要求进行建设，为仓库式，相关要求如下：

（1）危废暂存间基础以仓库式的形式建设，库内地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少 1 米厚粘土层透系数≤10-7cm/s)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料 ，渗透系数≤10-10cm/s。

（2）危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会进入库内。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（5）生活垃圾

生活垃圾主要来源职工生活办公垃圾，由汨罗市环卫部门统一收集集中处置。

同时，建设单位须加强废物的临时存放管理措施：屠宰产生的临时固体废物在堆存时，需对临时堆放场地进行防渗处理；固体废物临时存放可实行分类定点堆放和采用专门容器室内存放；临时存放的场所和容器须每天及时清洗干净。

采取以上措施后，本工程固体废物均可得到妥善处理，对周围环境不会造成影响。

5.地下水环境影响分析

项目取水来自当地自来水，且当地居民均采用自来水。屠宰场产生的污水排入汨罗市城市污水厂处理，如果管理不善，会因入渗至地下而污染地下水。

为保护所在地的地下水，本次环评要求采取以下措施：

①该项目待宰间、隔油池、集水池、调节池等凡是有可能入渗到地下水的地方都必须进行防渗处理；本项目重点防渗区域有待宰圈、屠宰车间、污水处理设施、废物暂存间和事故水池等，并对地面进行硬化处理，并在生猪卸载区、各建筑四周设置截水沟，避免渗水外流。污水处理设施、事故水池等均采用防渗钢筋混凝土结构，混凝土池体采用12cm以上的防渗混凝土（混凝土防渗等级不小于P8，混凝土P8级渗透系数为0.261×10-8cm/s)，池体内所有表面涂刷涂环氧树脂防腐防渗（渗透系数应小于1.0×10-10cm/s)，固废暂存间防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，待宰圈和宰车间整体采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，并在各建筑四周设置截水沟，避免渗水外流，通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。项目垃圾池、生猪卸载区属于一般防渗区域，主要采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，经以上防护措施后，可有效防止污染物渗漏污染地下水，上城以及地表水。

②项目废水各类废水收集池及处理池池底及池壁防腐防渗。

在采取上述环保措施之后，本项目对地下水的环境影响小。

6.外环境影响分析

本项目周围的企业为北侧为园区重金属污水处理厂，东侧为湖南金一电气有限公司，项目南侧为窑州变电站，西侧为空地，金一电气有限公司生产组装开关控件，废水主要为生活废水、无废气产生，同时因为效益不好，大部分时间处于未生产状态，所以本项目外环境主要的影响为项目北侧重金属污水处理厂，重金属污水处理厂产生的污染物主要为恶臭气体及废水，项目对产生的废气采取了相关措施，废水进入汨罗市城市污水处理厂处理，且本项目主要生产车间距离重金属污水处理厂的处理车间距离为105m，满足重金属污水处理厂的卫生防护距离要求，经现状监测可知，项目地大气环境质量满足《环境空气质量标准》中二级标准要求以及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准要求，外环境对本项目的影响不大。

7.环境风险分析

遵照国家环保总局环发[2005]152号《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》的精神，本评价按照上述文件及《建设项目环境风险评价技术导则》（H2.1-2016）的相关要求进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，达到降低危险，减少危害的目的。

本项目的风险主要为：

(1)屠宰废水溢流

本项目屠宰废水溢流事故主要是污水处理系统、排水管道发生故障对周围水环境造成影响。

土壤：废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

大气：废水会散发高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存：重则引起呼吸系统的疾病。未经任何处理的屠宰废水中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌跑子等引起的疫病传播，危害人和动物健康。

地表水：屠客场产生的中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS)、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变坏。废水中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，废水中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将很难再得到恢复。

未经处理的屠宰废水作为有机肥直接施用于土壤，部分氨、磷不仅随地表水或水体流失流入江河污染地表水，且会渗入地下污染地下水。废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。可见事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝工程废水事故排放的发生。一旦出现事故，应该立即将污水排入事故池。

防范措施及应急计划：

①废水治理措施应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修。

②评价要求对污水处理设施定期维护，在污水处理系统出现事故或者清掏时，废水可以利用事故应急池来储存废水并进行处理，这样可以最大限度避免事故排放。

③周围水井应半年取样检测一次，随时掌握水质情况，并作好应急监测的准备，一日发现水质出现异常时，停止饮用该地下水。

④在厂区四周修建排水沟，尤其在雨季时，及时对厂区雨水进行导流，避免出现雨水冲刷，滑坡等现象，间接导致水污染等事故，

项目用水均为自来水，且当地居民均采用自来水供水。本项目设有废水事故池，在事故发生时，首先应尽可能切断事故源，废水全部应急处理。根据项目的排污点位，本项目需在厂区污水处理系统旁设置1座污水应急池。按照一天的废水量（144.17），建议应急池容积为150m3，与污水处理站配套建设。为防止污染事故的发生，污水处理系统关键机电设备关键部位建议采用一用一备方式，厂区污水处理收集系统必须有相应备用阀门排放口切换引入污水应急池存放并对故障设置进行维修和启用备用设备等应急处理，待恢复正常后将应急池废水用泵抽送至厂区污水处理系统处理达标后排放。为了控制和减少事故情况下污染物从排水系统进入环境，任何风险事故情况下，废水必须处理达标后方可外排，切不可偷排或直排。企业需加强废水处理设施的管理和维护，制定环保设施运转管理程序和规范，定期对环保设施尤其是废水处理设备进行检查和维护，防患于未然。通过以上措施将有效的防止了废水事故排放对外环境水体的影响。事故池上方应加盖防雨淋，且防渗、防漏；贮存池、应急池高度应高于周围地平，并在四周设截水沟，防止径流雨水渗入；畜禽粪便的储存设施和场所以及污水处理装置全部应做防渗、防雨处理；同时也保证废水未经处理达标时不乱排。因此在采取上述措施之后，对水环境影响小。

②卫生风险事故

本项目卫生风险事故主要为具有传染性疾病及病死畜风险影响分析。本项目病死猪采用汨罗市病死猪统一处置场所处理，不会对周围环境造成不良影响。

9.环境经济损益分析与“三同时”竣工验收

（1）环保投资及“三同时”竣工验收

汨罗市食品公司汨罗市年屠宰6万头牲猪定点屠宰场建设项目总投资1329.82万元，环保投资约395万元。环保投资占总投资的29.7%。环保投资分布情况见表7-8：

表7-8 项目环保投资及三同时验收表

污染类别

污染防治措施

数量

投资

（万元）

预期治理效果

废气

恶臭：及时清理生产车间，采用暗沟、管道密封输送污水，处理设施化粪池等均加盖封闭，使用吸臭剂

燃烧废气：9m烟囱排放

1

10

恶臭执行GB14554-1993中标准，燃烧废气执行GB16297-1996中二级标准

废水

生产废水经隔油池+调节池+气浮池+UASB+SBR池+汨罗市城市污水厂处理

生活废水经隔油池+化粪池处理+汨罗市城市污水厂处理，

厂区四周设置雨水截水沟

1

260

生产废水执行 GB13457-92）表3中畜类屠宰加工中的三级标准。生活废水执行GB8978-1996中三级标准要求

固废

设置固废暂存场所（防雨、防臭、防渗措施）

1

5

达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（2013修改单）中要求；

噪声

采用电麻技术、隔声、消声、减震

-

5

GB12348-2008中2类标准要求

风险

事故应急池：150m3

1

5

-

地下水

对污水处理设施、待宰圈、屠宰车间进行防渗处理

事故水池、废物暂存间、污水处理设施采

取防雨防渗要求，并在各建筑四周设置截水沟

/

10

达到GB/T14848-2017Ⅲ类标准要求

绿化

2320m2

100

改善环境

合计

-

395

10. 项目审批原则符合性分析

（1）产业政策符合性分析

经与发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）对照分析可知，本项目属于限制类十二、轻工-年屠宰生猪15万头及以下、肉牛1万头及以下、肉羊15万只及以下、活禽1000万只及以下的屠宰建设项目（少数名族地区除外），因此，可以确定本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类。

根据《促进产业结构调整暂行规定》第十八条-对属于限制类的新建项目，禁止投资。投资管理部门不予审批、核准或备案，各金融机构不得发放贷款，土地管理、城市规划和建设、环境保护、质检、消防、海关、工商等部门不得办理有关手续。凡违反规定进行投融资建设的，要追究有关单位和人员的责任。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则，实行分类指导。

本项目属于新建（迁建）项目，同时迁建后，对项目进行了升级改造，使得项目设备更先进，卫生变得更好，并对“三废”污染物进行了合理有效的治理，而且建设单位已作出承诺，将严格按照国家相关产业政策要求及时对屠宰场进行升级改造，使其能够满足国家相关产业政策要求，届时，如果仍达不到产业政策的相关要求，建设单位承诺按国家规定关停淘汰时限要求，无条件关停。因此，本项目迁建符合《促进产业结构调整暂行规定》要求，且项目使用的设备均不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的淘汰类。同时，根据《汨罗市人民政府常务会议纪要》（第13次）同意该项目的建设，根据《生猪屠宰管理条例》第一章总则第二条国家实行生猪定点屠宰、集中检疫制度。未经定点，任何单位和个人不得从事生猪屠宰活动。但是，农村地区个人自宰自食的除外，在边远和交通不便的农村地区，可以设置仅限于向本地市场供应生猪产品的小型生猪屠宰点，具体管理办法由省、自治区、直辖市制定，因此，本项目的建设符合《生猪屠宰管理条例》的相关要求。根据《湖南省生猪屠宰管理条例》中第七条设立生猪定点屠宰厂（场），应当向设区的市、自治州人民政府提出申请。设区的市、自治州人民政府收到申请后，应当组织商务、畜牧兽医、环境保护以及其他有关部门，根据本条例的规定进行审查，并征求省人民政府商务主管部门的意见后确定。未经批准，不得开工建设，本项目已取得了汨罗市畜牧水产局的意见（附件7），因此，本项目的建设符合《湖南省生猪屠宰管理条例》的相关要求。

综合以上，本项目虽属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类，但其属于新建（迁建）项目，且经过迁建后对项目进行升级改造，符合《促进产业结构调整暂行规定》，因此，项目建设符合现行国家产业政策、《生猪屠宰管理条例》和《湖南省生猪屠宰管理条例》的相关要求。

（2）与《生猪屠宰管理条例》、《湖南省生猪屠宰管理条例》的符合性分析
《生猪屠宰管理条例》第五条指出生猪定点屠宰厂（场）的设置规划需由省、自区、直辖市人民政府商务主管部门会同畜牧兽医主管部门、环境保护部门以及其他有关部门，按照合理布局、适当集中、有利流通、方便群众的原则，结合本地实际情况制订，报本级人民政府批准后实施。并且应当将生猪定点屠宰标志牌悬挂于厂（场）区的显著位置。同时指出生猪定点屠宰厂（场）应当具备下列条件：

①有与屠宰规模相适应、水质符合国家规定标准的水源条件；

②有符合国家规定要求的待宰间、屠宰间、急宰间以及生猪屠率设备和运载工具；

③有依法取得健康证明的居宰技术人员；

④有经考核合格的肉品品质检验人员；

⑤有符合国家规定要求的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施：

⑥有病害生猪及生猪产品无害化处理设施；

⑦依法取得动物防疫条件合格证。

本项目迁建后将建设完善的屠宰设备，配备有检疫设施和人员，所聘用员工要求必须全部取得健康证，项目建成后生活水源将由园区自来水供应，同时，本次评价将对本项目产生的三废及病死猪提出严格的处理措施和要求，故本项目与生猪屠宰管理条例相符。

根据《湖南省生猪屠宰管理条例》中第九条：新建生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点的选址，应当距离生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所以及居民住宅区五百米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动。已建成的生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点不符合前款规定要求的，应当搬迁或者改造。本项目属于新建（迁建）项目，500m范围内不涉及居民住宅区、学校、医院等，本项目距离汨罗江饮用水源一级保护区250m，但本项目与汨罗江由沿江大道作为分水岭，且本项目废水经厂区污水处理厂处理后外排至汨罗市城市污水厂处理，不直接排至汨罗江。因此，虽然本项目与汨罗江距离为250m，但项目建设不会对居民取水造成影响，因此，本项目的选址符合《湖南省生猪屠宰管理条例》中要求。

（3）规划符合性分析

本项目目前已取得汨罗市国土资源局和汨罗市规划局的意见，根据《汨罗市人民政府常务会议纪要》（第13次）同意该项目的建设，因此，本项目与规划相符。同时，根据《关于请求办理汨罗市牲猪定点屠宰场建设项目环保手续的报告》汨罗市新市镇人民政府、汨罗市新市镇团山社区居民委员会均同意本项目的建设。

（4）选址合理性分析

根据《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）、《肉类加工场卫生规范》（GB12694-1990）和《猪屠宰和分割车设计规范》（GB50317-2009）中相关选址要求，项目拟选场址应符合以下规范的原则和要求：

①屠宰场应健在地势较高，干燥，水源充足，交通方便无有害气体，灰沙及其他污染源，便于排放污水的低区。

②屠宰场不得建在居民稠密的地区。

③畜类屠宰场选在当地常年主导风向的下风侧，远离水源保护区和饮用水取水口，避开居民住宅区，公共场所等。

④畜类屠宰场应设在交通运输方便，电源稳定，水源充足，水质符合GB5749的要求，环境卫生条件良好，无有害气体、粉尘、污浊水及其他污染源的地区。

同时根据《中华人民共和国农业部令 第7号》第三章屠宰加工场所动物防疫条件-第十一条动物屠宰加工场所选址要求：①距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区、动物集贸市场500米以上；距离种畜禽场3000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；②距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上。以及根据《湖南省生猪屠宰管理条例》中第九条：新建生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点的选址，应当距离生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所以及居民住宅区五百米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动。

项目生活用水及生产用水均为园区自来水，水量充足，水质水量能满足本项目的生产生活要求。项目电源采用园区窑州变电站供电，电源充足。项目东侧临近东风路，交通便利。项目北侧为重金属污水处理厂，本项目主要生产车间距离重金属污水处理厂的处理车间距离为105m，满足重金属污水处理厂的卫生防护距离要求，且经现状监测可知，项目环境空气质量符合GB3096-1996中二级标准以及TJ36-79中标准要求。

汨罗市全年主导风向为东南风，项目305-1500m处为西南侧居民，项目823-2500m处为北侧居民，均不在本项目的下风向，符合选址要求。

本项目北侧250m处为汨罗江，属于饮用水水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)以及《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函【2016】176号）可知，汨罗江饮用水源一级保护区范围为水域范围为取水口上游1000m，下游200m范围内的河道水域，陆域范围为水域边界至南岸沿江大道北侧、至北岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域；二级保护区水域范围从一级保护区水域上边界上溯2000m，下边界下延200m的河道水域，陆域范围一二级水域边界至南岸沿江大道北侧、至北岸防洪堤背水坡堤脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）。本项目距离汨罗江250m，位于沿江大道南侧154m，不在饮用水源保护区范围内，本项目与汨罗江由沿江大道作为分水岭，且本项目废水经厂区污水处理厂处理后外排至汨罗市城市污水厂处理，不直接排至汨罗江。因此，虽然本项目与汨罗江距离为250m，但项目建设不会对居民取水造成影响，符合《中华人民共和国农业部令 第7号》以及《湖南省生猪屠宰管理条例》中的相关要求。

综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。

厂区平面布置合理性与建议

汨罗市食品公司汨罗市年屠宰6万头牲猪定点屠宰场建设项目总占地面积11599.02m2。项目大门在项目东侧紧邻东风路，紧接着大门北侧是门卫及办公室，西北侧是屠宰车间、屠宰车间南侧为大型乔木，西南侧为冷库，西北侧为污水处理系统。

本项目车间布置如下：厂房呈长方形，东西方向，由西往东依次布置鞍式活挂机、热锅、刨毛机，凉池、提升机、卸肉操作台、出肉台。

项目平面布局既保证了整体工艺的流畅性，又保护了周围居民不受其影响，远离了污染源，同时为保证总体布置达到较好的效果，在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区特别是各个生产车间周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮以达到吸尘降噪、美化环境的效果。

总体上讲，环评报告认为厂区平面布局基本合理。

11、项目建设与“三线一单”符合性分析

根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。

1、生态红线

“生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。根据《湖南省人民政府关于印发<湖南省生态保护红线>的通知》湘政发【2018】20号，生态保护红线划定结果：湖南省生态保护红线划定面积为4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%。全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖(主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水)的源头区及重要水域。本项目选址位于汨罗市东风路西侧，重金属污水处理厂内南侧、窑州变电站北侧，距离饮用水源汨罗江最近距离250m，不在饮用水源保护区范围内，符合生态保护红线空间管控要求，因此项目建设符合生态红线要求。

2、环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。

项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。根据环境空气质量现状的监测数据，当地大气环境质量现状良好，达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度。

项目地沿线地表水环境质量为Ⅱ类、Ⅲ类的水域。根据周边地表水体的监测数据可知，除窑州断面总磷超标外，其余各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的相关标准，表明汨罗江水质一般。且本项目废水经厂区污水处理系统处理后排入汨罗城市污水厂处理，不会对汨罗江产生影响。

本项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后通过采取相关措施后，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

3、资源利用上线

资源是环境的载体，“资源利用上线”是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据；

项目为屠宰项目，不涉及基本农田，水、电、土地资源消耗符合要求。

因此，项目资源利用满足要求。

4、环境准入负面清单

本项目位于汨罗市新市镇，符合区域发展和产业定位要求，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目为环境准入允许类别。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果：

排放源

（编号）	污染物

名称	防治措施	预期治理效果
大

气

污

染

源	无组织废气	恶臭	日产密封；及时清理、使用吸臭剂，绿化吸收等	达标排放
燃烧废气	SO2	9m烟囱排放	达标排放
NO2
烟尘
水

污

染

物	生产废水	CODcr、BOD、SS、氨氮、动植物油、	生活污水经化粪池隔油池处理，生产废水经污水处理站处理后排入汨罗市城市污水厂处理，最后排入汨罗江	对周围环境影响较小
生活废水	CODcr、

BOD5、SS NH3-N
固

体

废

物	检疫处	病死猪、废弃物	危险固体废物，汨罗市病死猪统一处置场所安排处置	无影响
屠宰车间	废弃内脏
待宰圈和养殖场	猪粪便	一般固体废物，日产日清由相关单位拖走资源化利用
脱毛间	猪毛、蹄壳	综合利用
恶臭吸附	废活性炭	返回生产厂家回收再生
职工生活	生活垃圾	收集后清运至城市生活垃圾填埋场处理
噪

声	厂区加强绿化，加强噪声设备的基础减振；各种机器采用围护结构隔声降噪；尽量避免高噪声设备同时工作；高噪声设备尽量布置在离厂界较远的一侧。通过采取以上措施，同时项目夜间不生产，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》中2类标准。
其他	无
生态保护措施及预期效果：

1、施工期水土流失防治措施

在优化主体工程设计的同时，进行规范施工，建设施工场地排水系统。合理设计施工时序，尽量缩短施工周期，减少疏松地面裸露时间，尽量避免雨季施工。通过上述防治措施以减少施工期水土流失量。

2、运营期生态恢复措施

加强项目完成后对破坏植被的恢复、再造。在厂区周围设绿化带，厂区内栽种防污绿化植物。通过对厂区的绿化，可以改善厂区的环境，使原有的生态效应不降低，把该项目引起的难以避免的植被破坏减少到最低限度。

综上所述，将场地硬化、改变原有土地格局后，加强绿化，选择吸收能力强、净化效果好的物种，美化环境，抑尘减噪、防止水土流失，减少对动植物的影响。在采取以上措施后，项目施工期及运营期对汨罗江湿地公园的影响较小。

表九、结论与建议：

一、结论：

1、工程概况

汨罗市食品公司拟投资1329.82万元建设汨罗市年6万头牲猪定点屠宰场建设项目，项目总用地面积为11599.02m2，总建筑占地面积2915.08m2，其中办公楼395.76m2、屠宰车间1661.82m2、冷库429.9m2、 门卫51.6m2、 配电房16m2、污水处理360m2，并配套建设围墙、道路、给排水、供用电、绿化消防、通信等设施。达到年屠宰6万头牲猪的能力。

本项目虽属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类。但其属于新建（迁建）项目，且经过迁建后对项目进行升级改造，符合《促进产业结构调整暂行规定》，符合现行国家产业政策和《生猪屠宰管理条例》以及《湖南省生猪屠宰管理条例》的相关要求。

2、环境质量状况评价结论

①按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准分析和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中表1居住区大气中有害物质，区域内SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧、NH3、H2S，均无超标现象，环境空气质量较好。

②根据监测数据可以看出，汨罗江新市断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，窑州断面各监测因子除总磷略有超标外，其余因子浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，表明汨罗江水质一般。总磷超标原因可能是居民生活废水倾倒所致，针对水中总磷超标，本环评提出：禁止向汨罗江倾倒生活垃圾和其他废弃物；禁止向汨罗江排放未经处理或者处理未达标的生活污水，做到不乱排、不乱流。

③由监测结果统计表可知，各评价指标全部满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，地下水环境质量较好。

④从监测数据来看，项目地声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A））。

3、环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

由于本项目生产废水经隔油池处理后再经厂区污水处理站处理达《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中畜类屠宰加工中的三级标准后，排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后外排，最终排入汨罗江。项目生活污水经隔油池+化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入汨罗市城市污水处理厂处理达标后外排，最终排入汨罗江。

大气环境影响评价结论

项目天然气燃烧产生的废气经9m高的烟尘排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。

大气防护距离：项目产生的主要臭气源为待宰栏，屠宰车间以及污水处理设施，为无组织排放，各厂界及最近环境保护目标处预测结果均满足符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中相关标准要求，均无超标点。因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

卫生防护距离：根据卫生防护距离的计算，确定本项目生产区外100m范围内不宜有常住居民、学校、医院等敏感点。根据现场踏勘及实地测量，本项目周边最近的居民为南侧7户居民，最近户距离屠宰生产车间、污水处理站最近距离为146m（距离项目厂界为112m），东南侧8户居民，最近户距离屠宰生产车间最近距离为187m（距离项目厂界为145m），均不在卫生防护距离内，故本项目卫生防护距离范围内无常住居民、学校、医院等敏感点，无组织排放的氨气、硫化氢对周边环境及居民影响较小。本环评要求项目建成后卫生防护距离内不准新建学校、居民和医院等环境保护目标。

（3）声环境影响评价结论

噪声：由预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。区域声环境仍可达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。

（4）固体废物环境影响评价结论

项目固体废弃物按相关管理相关要求和本环评所提出的要求建议规范暂存和妥善处置后，对周围环境影响较小。

4、项目总量控制指标

建议本项目总量控制指标为COD：7.3t/a，氨氮：0.9t/a，NOx：0.23t/a，SO2：0.079t/a。

5、项目选址的可行性分析

项目选址符合《畜类屠宰加工通用技术条件》（GB/T17237-2008）、《肉类加工场卫生规范》（GB12694-1990）和《猪屠宰和分割车设计规范》（GB50317-2009）以及《湖南省生猪屠宰管理条例》、《中华人民共和国农业部令 第7号》中相关选址要求。项目东侧临近东风路，交通便利。项目北侧为重金属污水处理厂，本项目主要生产车间距离重金属污水处理厂的处理车间距离为105m，满足重金属污水处理厂的卫生防护距离要求，且经现状监测可知，项目环境空气质量符合GB3096-1996中二级标准以及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准要求。

汨罗市全年主导风向为东南风，项目305-1500m处为西南侧居民，项目823-2500m处为北侧居民，均不在本项目的下风向，符合选址要求。

本项目北侧250m处为汨罗江，属于饮用水水源一级保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ338-2018)以及《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函【2016】176号）可知，汨罗江饮用水源一级保护区范围为水域范围为取水口上游1000m，下游200m范围内的河道水域，陆域范围为水域边界至南岸沿江大道北侧、至北岸防洪堤迎水面堤肩之间的陆域；二级保护区水域范围从一级保护区水域上边界上溯2000m，下边界下延200m的河道水域，陆域范围一二级水域边界至南岸沿江大道北侧、至北岸防洪堤背水坡堤脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）。本项目距离汨罗江250m，位于沿江大道南侧154m，不在饮用水源保护区范围内，本项目与汨罗江由沿江大道作为分水岭，且本项目废水经厂区污水处理厂处理后外排至汨罗市城市污水厂处理，不直接排至汨罗江。因此，虽然本项目与汨罗江距离为250m，但项目建设不会对居民取水造成影响，符合《中华人民共和国农业部令 第7号》以及《湖南省生猪屠宰管理条例》中的相关要求。

综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是可行的。

6、总图布置合理性与建议

项目平面布局既保证了整体工艺的流畅性，又保护了周围居民不受其影响，远离了污染源，同时为保证总体布置达到较好的效果，在做好生产区和办公生活区合理布置的同时，对生产区特别是各个生产车间周围应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮以达到吸尘降噪、美化环境的效果。

总体上讲，环评报告认为厂区平面布局基本合理。

7、综合评价结论

汨罗市食品公司拟投资1329.82万元建设汨罗市年屠宰6万头牲猪定点屠宰场建设项目，该项目的建设符合土地利用规划，本项目虽属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的限制类。但其属于新建（迁建）项目，且经过迁建后对项目进行升级改造，符合《促进产业结构调整暂行规定》、《生猪屠宰管理条例》和《湖南省生猪屠宰管理条例》的相关要求。选址合理，通过布局调整后，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物能够达标排放，对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。

二、要求与建议

1、作好车间卫生监督管理，确保生产场所的劳动卫生安全，加强安全防范和原料、产品的存放管理，杜绝事故隐患。

2、加强职工安全生产意识教育，作好厂区内消防措施，避免风险事故发生。

3、建立相应的环保专门机构和完善的环保管理制度体系，对厂区内有关环保设施（污水处理站、油烟净化装置等）定期维护保养，定期对外排的废水等进行监测，坚持执行清洁生产、清污分流、总量控制的原则，保证所有外排废水及油烟达标排放；

4、为避免对地下水、土壤造成污染，固废暂存间应做防渗措施。

5、项目必须严格执行“三同时”制度，在项目实施前，应及时将专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收后方可投入运营。

6、为避免污水处理设施出现故障废水超标排放，建议本项目设立一个150m3的事故池。

7、企业应定期委托检测单位对场地地下水及大气进行检测。

8、汨罗市病死猪统一处置场所正式投入运营前，本项目不得运营。

预审意见：

公章

经办人： 年 月 日
下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人： 年 月 日
审批意见：

公章

经办人： 年 月 日
注 释：

本报告表应附以下附件、附图及附表：

附件1 环评委托书及名称变更说明

附件2 汨罗市规划局意见

附件3 汨罗市国土资源局意见

附件4 汨罗市人民政府常务会议纪要

附件5 项目监测报告及质保单

附件6 关于请求办理汨罗市牲猪定点屠宰场建设项目环保手续的报告

附件7 汨罗市畜牧水产局文件

附件8 专家意见及签到表

附件9 汨罗市住建局文件

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 项目屠宰车间布置图

附图4 项目区域排水图

附表 建设项目环评审批基础信息表