岳发改价费[2019]271号

关于重新明确我市主城区道路挖掘修复费收费标准的复函

岳阳市城市管理和综合执法局：

你局《关于请求重新批复我市主城区道路挖掘修复费收费标准的函》收悉。根据湖南省发改委、省财政厅《关于发布湖南省住房城乡建设系统行政事业性收费标准的通知》（湘发改价费[2015]1119号）及《关于降低2016年度第四批涉企行政事业性收费标准的通知》（湘发改价费[2018]426号）文件精神，经委价审会集体研究，现就我市主城区道路挖掘修复费收费标准有关事项函复如下：

一、降低人行道透水砖板修复铺设标准，由现行270元／㎡下调为212元／㎡，其他项目收费标准继续按岳发改价费[2017]38号文件执行，具体标准收费标准详见附表；

二、100㎡以内道路挖掘修复费按表列单位标准计收，100－300㎡按表列对应项目单位标准下浮5%，300㎡以上下浮10%；

对挖掘或毁坏道路经市城市管理和综合执法局同

意自行修复并验收合格的不得收费；

收取了城市道路挖掘修复费的不得同时向事主收

取城市道路占用费；

本批复自发文之日起执行，有效期三年。执行期间，

如遇国家及省发改委有新规定，从其新规定。

附件：岳阳市主城区道路挖掘修复费收费标准

岳阳市发展和改革委员会

2019年8月13日

岳阳市发展和改革委员会办公室 2019年 月 日

附件：

岳阳市城区道路挖掘修复费收费标准

序号	项目名称	单位	实时造价

（元）	收费标准

（元）	备 注

一

人行道彩色砼板修复铺设

㎡

170

255	坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）；

基层夯实、强度等级为C15砼填层、厚20cm;

1：3水泥砂浆结合层；

砼板规格：40cm*40*5cm，25cm*25cm*3cm

中细砂扫缝。

二

人行道拉线板修复铺设

㎡

180

270	1.坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）；

2.基层夯实、强度等级为C15砼填层、厚20cm;

3.1：3水泥砂浆结合层；

4.砼板规格：40cm*40*5cm，25cm*25cm*3cm

5.中细砂扫缝。

三

人行道大理石板修复铺设

㎡

255

383

1.坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）；

2.基层夯实、强度等级为C15砼填层、厚20cm;

3.1：3水泥砂浆结合层；

4.规格：60cm*60cm*3cm

四

人行道透水砖板修复铺设

㎡

180

270下调为212

1.坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）；

2.基层夯实、强度等级为C15砼填层、厚20cm;

3.1：3水泥砂浆结合层；

规格：20cm*10cm*5cm

中细砂扫缝。

五

普通沥青混泥土（AC－16I）

㎡

327

490

1.坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）；

2.沥青混泥土（AC－16I），厚12cm；

3.含切边、基层夯实；

4.强度等级为C20商品砼基层，厚30cm

六

SBS改性沥青混凝土

（AC-16I）

㎡

363

545	1.坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）；

2.SBS改性沥青混凝土（AC-16I）,厚12cm;

3.含切边、基层夯实；

4.强度等级Ｃ20商品砼基层，厚30cm。

七

水泥混凝土路面

㎡

260

390	1.坑槽回填砂砾及夯实（不含砂砾费用）,

含切边、基层夯实；

2.砼基层强度等级Ｃ20，厚10cm;

3.砼面层强度等级Ｃ30，厚24cm;

八

安砌侧石

m

99

149

1.麻石侧石；

2.强度等级为C15垫层、厚10cm;

3.3cm厚的1：3水泥砂浆粘结层；

九	人工回填砂修复	m³	110	165	含砂主材。
十	砌筑检查井	座	1296	1944	1. 砖砌井身；

2. 深1.2m、井口1.2*1.0cm；

3. 垫层水泥砼强度等级为C15，厚15cm。
砌筑检查井	座	980	1470	1. 砖砌井身；

2. 深1.2m、井口1.04*0.64cm

3. 垫层水泥砼强度等级为C15，厚15cm。
十一	顶管	元/m	＞200mm	100
元/m	＜200mm	70